Projektēšanas uzdevums
“Vienkāršotās atjaunošanas apliecinājuma kartes izstrādes pakalpojumu sniegšana telpu grupu atjaunošanai stacionārā “Gaiļezers” specializētu ārstniecības funkciju izvietošanai”
	Objekts
	Projektēšanas uzdevums

	1. Telpu grupas atjaunošana Endoskopiju nodaļas izvietošanai
	Paredzēta esošo darba telpu, sanāksmju un cita veida telpu pārplānošana, lai izveidotu Endoskopiju nodaļu ar reģistrācijas zonu, 5 izmeklējumu telpām, ģērbtuvi, sterilizācijas telpu (ar tīrajām un netīrajām zonām), ārstu un nodaļas vadītāja darba telpu, māsu posteni un pacientu atmodinātavas zonu.
Izstrādājot apliecinājuma karti ir jāsagatavo šādi materiāli – arhitektūras plānojums sienām, grīdām, griestiem, durvīm (nepieciešamas pacientu pārvietošanai atbilstošas durvis – platums un automātika). Interjera plānojums ar materiāliem, mēbelēm, iekārtām (tai skaitā medicīnas). Inženiertīklu shēmas – ūdensvads un kanalizācija, elektrība, ventilācija (īpašu uzmanību pievēršot endoskopisko izmeklējumu smaku novēršanai, kā arī endoskopiju ierīšu sterilizācijas vielu novadīšanai) un kondicionēšana, vājstrāvu tīkli – datu tīkli un ar ugunsdrošību saistītie tīkli, medicīnas gāzu tīkls. Kā arī cita dokumentācija, kas nepieciešama apliecinājuma kartes saskaņošanai Rīgas pilsētas Būvvaldē. Jāizstrādā darbu apjomu tabula un tāme, lai pasūtītājs var veikt būvdarbu iepirkumu.

	2. Telpu grupas atjaunošana Asins dienesta (kabineta) funkcijas izvietošanai
	Paredzēta esošo Endoskopijas nodaļas telpu pārplānošana, lai nodrošinātu Asins dienesta (kabineta) darbību, atbilstoši normatīvajiem aktiem, tai skaitā nodrošinot iespēju veikt telpu sertifikāciju. Atjaunošanas ietvaros jāparedz – materiāla pieņemšanas un reģistrēšanas zona, materiāla sagatavošanas un uzglabāšanas zona, ģērbtuve un sanitārā telpa darbiniekiem, dienesta vadītāja darba zona un darbinieku atpūtas zona. 
Izstrādājot apliecinājuma karti ir jāsagatavo šādi materiāli – arhitektūras plānojums sienām, grīdām, griestiem, durvīm. Interjera plānojums ar materiāliem, mēbelēm, iekārtām (īpašu uzmanību pievēršot asins materiāla glabāšanas aukstuma iekārtu izvietošanai). Inženiertīklu shēmas – ūdensvads un kanalizācija, elektrība, ventilācija un kondicionēšana, vājstrāvu tīkli – datu tīkli un ar ugunsdrošību saistītie tīkli. Kā arī cita dokumentācija, kas nepieciešama apliecinājuma kartes saskaņošanai Rīgas pilsētas Būvvaldē. Jāizstrādā darbu apjomu tabula un tāme, lai pasūtītājs var veikt būvdarbu iepirkumu.



