





CENU APTAUJAS APRAKSTS
[bookmark: _Hlk31274114]

Moduļa tipa vagoniņu uzstādīšana Stacionāru “Latvijas Onkoloģijas centrs” un “Latvijas Infektoloģijas centrs” teritorijā un 12 mēnešu noma 




1. Darba uzdevums: 
1.1. Piegādāt un uzstādīt siltinātus metāla moduļa tipa vagoniņus, tos pielāgojot, komplektējot un aprīkojot atbilstoši Pasūtītāja (stacionāru) prasībām, SARS-CoV-2 (COVID-19) antivielu testu veikšanai.
1.2. Vagoniņus (moduļus) uzstādīt uz 12 mēnešus ilgu laika periodu, kam beidzoties veikt vagoniņu demontāžu, ja Pasūtītājs nav izteicis lūgumu turpināt vagoniņu īri.
1.3. Pasūtītājam ir tiesības nomas termiņu samazināt līdz 6 mēnešiem, par to 1 mēnesi iepriekš brīdinot uzņēmēju.  
2. Darbu veikšanas termiņi:
2.1. Vagoniņu, atbilstoši Pasūtītāja prasībām, sagatavošanas laiks uzstādīšanai objektā – ne ilgāks kā 3 nedēļas no līguma noslēgšanas brīža;
2.2. Vagoniņu montāžas laiks objektā – ne ilgāks kā 3 dienas no vagoniņu piegādes (nepieciešamos inženierkomunikāciju pievadus pieslēgumiem nodrošina Pasūtītājs).
2.3. Vagoniņu nomas periods  - ne īsāks kā 12 mēneši no brīža, kad vagoniņi ir  uzstādīti un ar aktu nodoti Pasūtītājam lietošanā, izņemot Darba uzdevuma 1.3. punktā paredzēto gadījumu.

3. Prasības pretendentam: 
3.1. Pretendentam ir pieredze siltinātu metāla moduļa tipa vagoniņu uzstādīšanai un pielāgošanai Pasūtītāju pagaidu telpu prasībām, tajā skaitā veicot to aprīkojumu atbilstoši ofisa darba, dzīves vietas u.c. prasībām  (vismaz 5 objekti pēdējo 5 gadu laikā )

4. Pasūtītājs līguma slēgšanai izvēlēsies pretendentu, kurš:
4.1. Ir iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus (pieteikumu, finanšu piedāvājumu apliecinājumu par to, ka pielāgos moduļa tipa vagoniņu Pasūtītāja prasībām);
4.2. Ir piedāvājis zemāko cenu.

5. Līguma darbu apmaksa:
5.1. Apmaksa 100% apmērā par moduļa tipa vagoniņu pielāgošanu un uzstādīšanu tiek veikta pēc darbu pabeigšanas un nodošanas Pasūtītājam.
5.2.  Apmaksa par nomu tiek veikta vienu reizi mēnesī līdz katra mēneša 10.datumam par tekošo mēnesi.

6. Iesniedzamie dokumenti:

1. Pieteikuma forma/finanšu piedāvājums (pielikums Nr.1);
2. Tāme (pielikums Nr.2)
3. Pieredzes apraksts (pielikums Nr.3);
4. Apliecinājums par moduļa tipa vagoniņa pielāgošanas iespēju atbilstoši Pasūtītāja prasībām (brīvā formā)


Kontaktpersona: Būvniecības daļas Būvprocesa vadītāja I.Priedīte-Grūbe, e-pasta adrese  - inga.priedite-grube@aslimnica.lv 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2020. gada 21.09.2020., plkst. 11:00.

Piedāvājuma iesniegšana: Nosūtīt elektroniski (elektroniski parakstīts pieteikums un dokumenti) uz e-pasta adresi iepirkumi@aslimnica.lv


Pielikumā:
1. Pieteikums/ Finanšu piedāvājums;
2. Tāme;
3. Pieredzes saraksts;
4. Prasības moduļa tipa vagoniņa uzstādīšanai





[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: _Hlk19600377]
Pielikums Nr.1
	
PIETEIKUMS/FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 
par piedalīšanos cenu aptaujā

Moduļa tipa vagoniņu uzstādīšana Stacionāra “Latvijas Onkoloģijas centrs” un “Latvijas Infektoloģijas centrs” teritorijā un 12 mēnešu noma 


Pretendents, __________________________________________________________, 
(pretendenta pilns nosaukums)
vienotais reģ. Nr. ___________________,

juridiskā adrese ______________________________________, LV-____,

biroja adrese _________________________________________, LV-____,

tālr. 6_______, fakss 6_______, e- pasts:____________________,


Banka: AS 

Bankas kods: 

Konta Nr. ___________________,

tā _______________________________________________________________ personā
(pretendenta pārstāvja amats, vārds, uzvārds)

ar šī pieteikuma iesniegšanu:
piesakās piedalīties cenu aptaujā Moduļa tipa vagoniņu uzstādīšana Stacionāra “Latvijas Onkoloģijas centrs” un “Latvijas Infektoloģijas centrs” teritorijā un 12 mēnešu noma 

un apņemas ievērot visas cenu aptaujas prasības;
1. apņemas (ja tiek atzīts par uzvarētāju) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma noteikumus.
2. apliecina, ka visas iesniegtās ziņas ir patiesas.

Pretendents piedāvā šādu darbu izpildes līgumcenu, saskaņā ar piedāvājumam pievienoto tāmi par vagoniņu uzstādīšanu un nomu uz 12 mēnešiem 
(bez PVN): ________ EUR

[bookmark: _Hlk8737292]Paraksts:

_______________________
(pretendenta pārstāvis)


Pielikums Nr.2
TĀME
Moduļa tipa vagoniņu uzstādīšana Stacionāra “Latvijas Onkoloģijas centrs” un “Latvijas Infektoloģijas centrs” teritorijā un 12 mēnešu noma 


	
Nosaukums

	
Vienība
	
Apjoms
	
Izmaksa


	1. Vagoniņa/ moduļa uzstādīšana Stacionāra “Latvijas Onkoloģijas centrs” teritorijā


	Vagoniņu izbūve/ pielāgošana prasībām (t.sk. logi/ durvis/ elektroapgāde)
	Aprīkots vagoniņš/ modulis
	3
	

	Vagoniņu/ moduļu piegāde 
un
Aizvešana pēc nomas perioda beigām
	Reiss
	2
	

	Montāža objektā – (moduļu 3 gab.) montāža objektā
un
Demontāža pēc nomas perioda beigām
	Montāža demontāža
Modulis
	3
	

	2. Nomas periods 12 mēneši

	Noma
	Mēnesis
	12
	




	
Nosaukums

	
Vienība
	
Apjoms
	
Izmaksa


	1. Vagoniņa/ moduļa uzstādīšana 
Stacionārā “Latvijas Infektoloģijas centrs”


	Vagoniņu izbūve/ pielāgošana prasībām (t.sk. logi/ durvis/ elektroapgāde)
	Aprīkots vagoniņš/ modulis
	2
	

	Vagoniņu/ moduļu piegāde 
un
Aizvešana pēc nomas perioda beigām
	Reiss
	2
	

	Montāža objektā – (moduļu 2 gab.) montāža objektā
un
Demontāža pēc nomas perioda beigām
	Montāža demontāža
Modulis
	2
	

	2. Nomas periods 12 mēneši

	Noma
	Mēnesis
	12
	




	Kopā
	

	PVN 21%
	

	Viss kopā
	



Pielikums Nr.3

PIEREDZES APRAKSTS

Būvtehnikas -  moduļu tipa vagoniņu uzstādīšana un noma 

	Nr.
	Objekts, objekta adrese
	Moduļu ēkas/ vagoniņa apraksts
	Kontaktpersona atsauksmju saņemšanai

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	






Paraksts:

_______________________
(pretendenta pārstāvis)

Pielikums Nr.4


Vispārēja informācija par veicamajiem darbiem

1. Iepirkuma priekšmeta apraksts 
Stacionārā “Latvijas Onkoloģijas centrs”


	Teritorija, objekts
Darba izpildes vieta
	Stacionāra “Latvijas Onkoloģijas centrs”

	Objekta adrese
	Hipokrāta iela 4

	Zemes vienības kadastra apzīmējums
	0100 122 2006

	Pasūtītājs,
Nekustamā īpašuma īpašnieks un apsaimniekotājs
	SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”
Reģ. Nr. LV 40003951628

	Pasūtītāja adrese, e- pasts
	Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1038, Latvija, aslimnica@aslimnica.lv

	Darbu veids
	Moduļu tipa vagoniņu pielāgošana atbilstoši slimnīcas (analīžu ņemšanas punktu) vajadzībām

	Darbu izpildes termiņš
	Izpildītājam jāveic 3 moduļa tipa vagoniņu piegāde un uzstādīšana objektā 3 nedēļu laikā pēc līguma parakstīšanas.




2. Prasības vagoniņam/ modulim

	1.
	
Izmēri
	Veidojamas telpas no 3 metāla karkasa moduļiem, kur viena moduļa izmērs 
· Ne mazāks kā 6,00 m x 2,40 m (ārējais) un augstums 2,80 m
· Kopējais viss moduļu ēkas izmērs  (ārējais) ne mazāks, kā 6,00 m x 7,30 m, augstums iekštelpā līdz 2,60 m
Moduļu kopējais ārējais izmērs var atšķirties 150 mm robežās.

	2.
	Pamatu bloki
	Betona, nepieciešamajā izmērā un apjomā

	3.
	Sienas
	Ārsienas siltinātas , siltumizolācija 150 mm 
Sienu iekšējais apdares materiāls – viegli kopjams, plastikāts vai ūdensizturīgas kokskaidu plātne, vai linolejs, ņemot vērā, ka ikdienā tās būs pakļautas biežai dezinfekcijai

	4.
	Griesti
	Siltumizolācija 150mm
Apdares materiāls -  viegli kopjams, plastikāts vai ūdensizturīga kokskaidu plātne vai linolejs, ņemot vērā, ka ikdienā tie būs pakļauti biežai dezinfekcijai

	5.
	Grīda
	Siltumizolācija 150mm
Apdares materiāls -  izturīgs un viegli kopjams, ņemot vērā, ka ikdienā tas būs pakļauts biežai dezinfekcijai un intensīvai noslodzei. Piemēram  - nodilumizturīgs linolejs, Tarkett IQ

	6.
	Apdares tonis
	Apdare gaiša, tonis gaiši pelēks, saskaņojams ar Pasūtītāju,
Grīdai tumši pelēks, saskaņojams ar Pasūtītāju.

	7.
	Logi, durvis 
	PVC, balti, Logi aprīkojami ar metāla āra žalūzijām, drošības nolūkos – logu aizvēršanai ārpus darba laika.
Durvis izmērs minimāli 875x2000 mm, slēdzamas

	8.
	Inženierkomunikāciju pievadi

	Inženierkomunikāciju pievadus līdz vagoniņiem un pieslēgumus nodrošina Pasūtītājs.

	9.
	Elektroinstalācija
	Visi kabeļi iebūvējami plastmasas penāļos
Paredzami 3 elektriskie konvektori, liekami pie sienas, balti, plakani, viegli kopjami
Apgaismojums – LED – katrā telpā viena lampa, kas ieslēdzas ar sensoru (kustība)
Elektrības rozetes attēlotas telpu plānojumā:
· 4 rozetes testa telpā Nr.1;
· 4 rozetes testa telpā Nr.2;
· 2 rozetes personāla telpā;
· 2 rozetes noliktavas telpā

	10. 
	Santehnika
	Izlietnes un to novietne attēlota telpu plānojumā:
· Izlietnes paredzamas testa telpā Nr.1, testa telpā Nr.2 un personāla telpā

	11.
	Panduss
	Izveidojama iebrauktuve izmeklējumu zonā. Lai testa telpās varētu iekļūt un izkļūt cilvēki ar kustību traucējumiem, ratiņkrēslos. Iebrauktuvei/ pandusam jābūt no materiāla, kas nav slidens lietus laikā.

	12.
	Moduļu novietojums
	

	[image: ]

	13. 
	Telpu plānojums
	

	[image: ]




3. Noma

3.1. Vagoniņus (moduļus) paredzēts uzstādīt uz 12 mēnešus ilgu laika periodu, kam beidzoties nepieciešams veikt vagoniņu demontāžu.
3.2. Ja Pasūtītājs ir izteicis lūgumu turpināt vagoniņu īri, tad pastāv iespēja to turpināt, abām pusēm vienojoties.
3.3. Pasūtītājam ir tiesības nomas termiņu samazināt līdz 6 mēnešiem, par to 1 mēnesi iepriekš brīdinot uzņēmēju.  




4. Iepirkuma priekšmeta apraksts 
Stacionārā “Latvijas Infektoloģijas centrs”


	Teritorija, objekts
Darba izpildes vieta
	Stacionāra “Latvijas Infektoloģijas centrs”

	Objekta adrese
	Linezera iela 3

	Zemes vienības kadastra apzīmējums
	0100 092 0336

	Pasūtītājs,
Nekustamā īpašuma īpašnieks un apsaimniekotājs
	SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”
Reģ. Nr. LV 40003951628

	Pasūtītāja adrese, e- pasts
	Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1038, Latvija, aslimnica@aslimnica.lv

	Darbu veids
	Moduļu tipa vagoniņu pielāgošana atbilstoši slimnīcas (ārstu infektologu pārģērbšanās zona) vajadzībām

	Darbu izpildes termiņš
	Izpildītājam jāveic moduļa tipa vagoniņu piegāde un uzstādīšana objektā 3 nedēļu laikā pēc līguma parakstīšanas.




5. Prasības vagoniņam/ modulim

	1.
	
Izmēri
	Katrs vagoniņš ir kā atsevišķs metāla karkasa modulis, kur viena moduļa izmērs 
· Ne mazāks kā 6,00 m x 2,40 m (ārējais) un augstums 2,80m, augstums iekštelpā līdz 2,60 m
Moduļu kopējais ārējais izmērs var atšķirties 150 mm robežās.

	2.
	Pamatu bloki
	Betona, nepieciešamajā izmērā un apjomā

	3.
	Sienas
	Ārsienas siltinātas , siltumizolācija 150 mm 
Sienu iekšējais apdares materiāls – viegli kopjams, plastikāts vai ūdensizturīgas kokskaidu plātne, vai linolejs, ņemot vērā, ka ikdienā tās būs pakļautas biežai dezinfekcijai

	4.
	Griesti
	Siltumizolācija 150mm
Apdares materiāls -  viegli kopjams, plastikāts vai ūdensizturīga kokskaidu plātne vai linolejs, ņemot vērā, ka ikdienā tie būs pakļauti biežai dezinfekcijai

	5.
	Grīda
	Siltumizolācija 150mm
Apdares materiāls -  izturīgs un viegli kopjams, ņemot vērā, ka ikdienā tas būs pakļauts biežai dezinfekcijai un intensīvai noslodzei. Piemēram  - nodilumizturīgs linolejs, Tarkett IQ

	6.
	Apdares tonis
	Apdare gaiša, tonis gaiši pelēks, saskaņojams ar Pasūtītāju,
Grīdai tumši pelēks, saskaņojams ar Pasūtītāju.

	7.
	Logi, durvis 
	PVC, balti. Logi aprīkojami ar metāla āra žalūzijām, drošības nolūkos – logu aizvēršanai ārpus darba laika.
Durvis izmērs minimāli 875x2000 mm, slēdzamas ārdurvis

	8.
	Inženierkomunikāciju pievadi

	Inženierkomunikāciju pievadus līdz vagoniņiem un pieslēgumus nodrošina Pasūtītājs.

	9.
	Elektroinstalācija
	Visi kabeļi iebūvējami plastmasas penāļos
Paredzami 2 elektriskie konvektori (apģērbšanās/ noģērbšanās zonā), liekami pie sienas, balti, plakani, viegli kopjami
Apgaismojums – LED – katrā telpā viena lampa, kas ieslēdzas ar sensoru (kustība)

	10.
	Moduļu novietojums
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	10. 
	Telpu plānojums
	

	[image: ]




6. Noma
6.1. Vagoniņus (moduļus) paredzēts uzstādīt uz 12 mēnešus ilgu laika periodu, kam beidzoties nepieciešams veikt vagoniņu demontāžu.
6.2. Ja Pasūtītājs ir izteicis lūgumu turpināt vagoniņu īri, tad pastāv iespēja to turpināt, abām pusēm vienojoties.
6.3. Pasūtītājam ir tiesības nomas termiņu samazināt līdz 6 mēnešiem, par to 1 mēnesi iepriekš brīdinot uzņēmēju.  
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