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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
par piedalīšanos cenu aptaujā
Ēku demontāžas dokumentācijas izstrāde un būvdarbi Hipokrāta ielā 2, Rīgā

Darba uzdevums ietver:
a) Nodrošināt ēku/būvju demontāžas projektu izstrādi un saskaņošanu Rīgas pilsētas būvvaldē (tai skaitā nepieciešamo saskaņojumu, uzmērījumu, atļauju saņemšana);
b) Nodrošināt šādu ēku/būvju demontāžu Hipokrāta ielā 2, Rīgā demontāžu:
a. Hipokrāta iela 2 K-1 (01001222078021)
b. Hipokrāta iela 2 K-2 (01001222078016)
c. Nepabeigta elektrības apakšstacija (nav reģistrēta)
c) Nodrošināt demontāžas rezultātā iegūtu būvgružu apsaimniekošanu, tai skaitā savākšanu un nodošanu utilizācijai;
d) Teritorijas sakārtošana pēc demontāžas darbu veikšanas:
a. Hipokrāta iela 2 K-1 un K-2 – teritorija atjaunojama ar šobrīd ieklātajiem līdzvērtīgajiem betona blokiem, ko nodrošina pasūtītājs;
b. Nepabeigta elektrības apakšstacija – zemes uzbēruma atjaunošana un zāles sēšana;
e) Dokumentu saņemšana Rīgas pilsētās būvvaldē un atbildīgajās institūcijās par demontāžas darbu pabeigšanu.
Nosacījumi inženierkomunikācijām pie ēku/būvju Hipokrāta iela 2 K-1 un K-2 demontāžas:
a) jālikvidē: 
Kanalizācijas pieslēgums
Elektrības pieslēgums
Vietējās siltumtrases pieslēgums.

b) saglabāt:
Kanalizācijas trasi
RS siltumtrasi
Lattelecom trasi
Ūdens apgādes trasi
Elektrības pieslēgumu (sadali) luksoforiem – Rīgas gaisma
Izbūvēt jaunu, atbilstoši noteikumiem ūdens apgādes uzskaites mezglu.

Darbu izpildes termiņš – 5 mēneši no līguma noslēgšanas (zāles sēšana var būt atliktais darbs).

Pielikumā: teritorijas topogrāfiskais plāns un SIA “Rīgas ūdens” izsniegtie tehniskie noteikumi
