Projektēšanas uzdevums
“Vienkāršotās atjaunošanas apliecinājuma kartes izstrādes pakalpojumu sniegšana telpu grupu remontam un atjaunošanai stacionārā “Gaiļezers” – funkciju pārvietošanas vajadzībām”
	Objekts
	Projektēšanas uzdevums

	1. Telpu grupas atjaunošana Ambulatorajā daļa Uroloģijas klīnikas ambulatoro pakalpojumu sniegšanai (neremontētas telpas)
	Paredzēta šobrīd neizmantotu telpu pārplānošana, lai nodrošinātu uroloģijas nozares ambulatoro pakalpojumu sniegšanu. Atjaunošanas ietvaros jāparedz – vismaz divi ārstu pieņemšanas kabineti, viena pārsiešanas telpa, viena urodinamikas izmeklējumu telpa ar tualete, cistaskopijas telpa ar tualeti, kā arī koplietošanas tualete. Koplietošanas gaitenī jāparedz darba vieta medicīnas māsām, tai skaitā vieta pārrunu veikšanai ar pacientiem. 
Izstrādājot apliecinājuma karti ir jāsagatavo šādi materiāli – arhitektūras plānojums sienām, grīdām, griestiem, durvīm. Interjera plānojums ar materiāliem, mēbelēm, iekārtām. Inženiertīklu shēmas – ūdensvads un kanalizācija, ventilācija un kondicionēšana, vājstrāvu tīkli – datu tīkli un ar ugunsdrošību saistītie tīkli. Kā arī cita dokumentācija, kas nepieciešama apliecinājuma kartes saskaņošanai Rīgas pilsētas Būvvaldē. Jāizstrādā darbu apjomu tabula un tāme, lai pasūtītājs var veikt būvdarbu iepirkumu.

	2. Telpu grupas atjaunošana Ginekoloģijas klīnikas ambulatoro pakalpojumu sniegšanai (bijušās stomatoloģijas telpas)
	Paredzēta šobrīd neizmantotu telpu pārplānošana, lai nodrošinātu ginekoloģijas nozares ambulatoro pakalpojumu sniegšanu. Atjaunošanas ietvaros jāparedz – vismaz divi ārstu pieņemšanas kabineti, viena procedūru telpa, darbinieku pārģērbšanās telpa un telpa instrumentu sterilizācijai un glabāšanai. Koplietošanas gaitenī jāparedz darba vieta medicīnas māsām un pacientu uzgaidāmā telpa. 
Izstrādājot apliecinājuma karti ir jāsagatavo šādi materiāli – arhitektūras plānojums sienām, grīdām, griestiem, durvīm. Interjera plānojums ar materiāliem, mēbelēm, iekārtām. Inženiertīklu shēmas – ūdensvads un kanalizācija, ventilācija un kondicionēšana, vājstrāvu tīkli – datu tīkli un ar ugunsdrošību saistītie tīkli. Kā arī cita dokumentācija, kas nepieciešama apliecinājuma kartes saskaņošanai Rīgas pilsētas Būvvaldē. Jāizstrādā darbu apjomu tabula un tāme, lai pasūtītājs var veikt būvdarbu iepirkumu.

	3. Kabinetu remonts traumatologiem (esošā Endoskopiju nodaļa)

	Remonta gadījumā nav nepieciešams izstrādāt apliecinājuma karti, bet jāizstrādā interjera plānojums ar materiāliem, mēbelēm, iekārtām. Inženiertīklu shēmas – ūdensvads un kanalizācija, ventilācija un kondicionēšana, vājstrāvu tīkli – datu tīkli un ar ugunsdrošību saistītie tīkli. Jāizstrādā darbu apjomu tabula un tāme, lai pasūtītājs var veikt būvdarbu iepirkumu.

	4. Kabinetu pārbūve Infekciju uzraudzības dienesta darbības nodrošināšanai, sociālajiem darbiniekiem un oftalmologam (vecā uzņemšana)
	Paredzēta esošo telpu minimāla plānošana, izveidojot 4 darba kabinetus Infekciju uzraudzības dienesta darbībai, kā arī 2 darba kabinetu izveidošana sociālo darbinieku pieņemšanai un oftalmologa pieņemšanām.
Izstrādājot apliecinājuma karti ir jāsagatavo šādi materiāli – arhitektūras plānojums sienām, grīdām, griestiem, durvīm. Interjera plānojums ar materiāliem, mēbelēm, iekārtām. Inženiertīklu shēmas – ūdensvads un kanalizācija, ventilācija un kondicionēšana, vājstrāvu tīkli – datu tīkli un ar ugunsdrošību saistītie tīkli. Kā arī cita dokumentācija, kas nepieciešama apliecinājuma kartes saskaņošanai Rīgas pilsētas Būvvaldē. Jāizstrādā darbu apjomu tabula un tāme, lai pasūtītājs var veikt būvdarbu iepirkumu.

	5. NMPUK pagraba telpu pārbūve, lai nodrošinātu IT un Medicīnas ierīču dienesta darbu
	Paredzēta Neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas klīnikas pagrabstāva brīvo telpu pielāgošana noteiktu funkciju izpildei. Plānojamas divas medicīnas personāla ģērbtuves ar dušām un tualetēm. Divas ar vieglām konstrukcijām nodalītas noliktavas medicīnas tehnoloģiju un informācijas tehnoloģiju izvietošanai. Paredzēta darba kabineta 5 darbiniekiem izveidošana un ar to saistītas noliktavas telpas izveidošana.
Izstrādājot apliecinājuma karti ir jāsagatavo šādi materiāli – arhitektūras plānojums sienām, grīdām, griestiem, durvīm. Interjera plānojums ar materiāliem, mēbelēm, iekārtām. Inženiertīklu shēmas – ūdensvads un kanalizācija, ventilācija un kondicionēšana, vājstrāvu tīkli – datu tīkli un ar ugunsdrošību saistītie tīkli. Kā arī cita dokumentācija, kas nepieciešama apliecinājuma kartes saskaņošanai Rīgas pilsētas Būvvaldē. Jāizstrādā darbu apjomu tabula un tāme, lai pasūtītājs var veikt būvdarbu iepirkumu.

	6. Ambulatorās daļas kabinetu atjaunošana – funkciju paplašināšana
	Paredzēta esošās Ambulatorās daļas kabinetu pielāgošana jaunām funkcijām – dažāda profila ārstu pieņemšanas telpas (telpu sadalīšana), kā arī vienotas telpu grupas izveidošana otorinolaringologu pieņemšanām – kas ietver vienu māsas darba vietu, divus ārstu pieņemšanas kabinetu (ar iekārtām, kas pieslēdzamas ūdensvadam un kanalizācijai, kā arī elektrībai) un divas procedūru telpas. Pārplānojamajā objektā arī paredzēts izveidot konsīliju telpu.
Izstrādājot apliecinājuma karti ir jāsagatavo šādi materiāli – arhitektūras plānojums sienām, grīdām, griestiem, durvīm. Interjera plānojums ar materiāliem, mēbelēm, iekārtām. Inženiertīklu shēmas – ūdensvads un kanalizācija, ventilācija un kondicionēšana, vājstrāvu tīkli – datu tīkli un ar ugunsdrošību saistītie tīkli. Kā arī cita dokumentācija, kas nepieciešama apliecinājuma kartes saskaņošanai Rīgas pilsētas Būvvaldē. Jāizstrādā darbu apjomu tabula un tāme, lai pasūtītājs var veikt būvdarbu iepirkumu.


	7. Kabinetu remonts medicīnas dispečera un Aptiekas dienesta vadītāja darbības nodrošināšanai (1.korpusa 1.stāvs)
	Remonta gadījumā nav nepieciešams izstrādāt apliecinājuma karti, bet jāizstrādā interjera plānojums ar materiāliem, mēbelēm, iekārtām. Inženiertīklu shēmas – ūdensvads un kanalizācija, ventilācija un kondicionēšana, vājstrāvu tīkli – datu tīkli un ar ugunsdrošību saistītie tīkli. Jāizstrādā darbu apjomu tabula un tāme, lai pasūtītājs var veikt būvdarbu iepirkumu.

	8. Kabinetu remonts Ambulatorās daļas administrācijas pārvietošanai
	Remonta gadījumā nav nepieciešams izstrādāt apliecinājuma karti, bet jāizstrādā interjera plānojums ar materiāliem, mēbelēm, iekārtām. Inženiertīklu shēmas – ūdensvads un kanalizācija, ventilācija un kondicionēšana, vājstrāvu tīkli – datu tīkli un ar ugunsdrošību saistītie tīkli. Jāizstrādā darbu apjomu tabula un tāme, lai pasūtītājs var veikt būvdarbu iepirkumu.

	9. LOC 2.stāvā kabinetu atjaunošana pēc laboratorijas pārvietošanas
	Atjaunošanas kartes ietvaros paredzēts pārveidot bijušās laboratorijas telpas stacionārā “Latvijas Onkoloģijas centrs”, izveidojot vismaz divas mācību telpas, kā arī telpas administratīvo funkciju izpildei, kā arī gaiteņa remontu. Precīzāka plānojuma priekšlikumu jāizstrādā apliecinājuma kartes izstrādātājam un jāsaskaņo ar pasūtītāju.
Izstrādājot apliecinājuma karti ir jāsagatavo šādi materiāli – arhitektūras plānojums sienām, grīdām, griestiem, durvīm. Interjera plānojums ar materiāliem, mēbelēm, iekārtām. Inženiertīklu shēmas – ūdensvads un kanalizācija, ventilācija un kondicionēšana, vājstrāvu tīkli – datu tīkli un ar ugunsdrošību saistītie tīkli. Kā arī cita dokumentācija, kas nepieciešama apliecinājuma kartes saskaņošanai Rīgas pilsētas Būvvaldē. Jāizstrādā darbu apjomu tabula un tāme, lai pasūtītājs var veikt būvdarbu iepirkumu.



