Tehniskā specifikācija
Vides radiācijas monitoringa un radioaktīvā piesārņojuma iekārtām

	Pozīcijas Nr.
	Aparatūras nosaukums,
Modelis, rūpnīcas Nr
	Pielietojums
	Tehniskās prasības kalibrācijai
	Pretendenta piedāvātā cena EUR bez PVN

	1. 
	Radiometrs RadEye PRD Nr.99
	Vides radiācijas monitoringam
	Kalibrēt 137Cs starojuma laukā
	

	2. 
	Piesārņojuma monitors CoMo 170 Nr.3697
	Vides radioaktīvā piesārņojuma kontrolei
	Kalibrēt 14C, 137Cs,90Sr, 241Am starojuma laukā
	

	3. 
	Piesārņojuma monitors CoMo 170 Nr.2168
	Vides radioaktīvā piesārņojuma kontrolei
	Kalibrēt 14C, 137Cs, 90Sr, 241Am starojuma laukā
	

	Kopējā piedāvājuma summa EUR bez PVN:
	





