Pielikums Nr.1 
Plānotā iepirkuma pieteikuma anketai

Tehniskā specifikācija

Nojumes izgatavošana un uzstādīšana SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionāra “Gaiļezers” teritorijā pie 11.korpusa.

Nojumes materiāli, izmēri, tehniskās prasības: 
1. Nojumes izmēri – 2,00 x 6,00 m (precizējams, izstrādājot projektu), maksimālais augstums 2,50 m;
2. Nesošā konstrukcija – rūpnieciski cinkots metāls, pieskaņots esošajam labiekārtojuma elementu (soliņu) dizainam.
3. Nojumes jumta materiāls – caurspīdīgs, bezkrāsains polikarbonāts;
4. Paredzēt ūdens noteci; 
5. Minimālais nojumes garantijas laiks – 5 gadi, kuru laikā nav deformāciju, materiālu izmaiņu (rūsa, sūnas, u.c.) laikapstākļu ietekmē.
6. Paredzētā atrašanās vieta (piegādes un izvietošanas adrese): Hipokrāta iela 2, Rīga Stacionārs “Gaiļezers”
Nojumes izvietojuma shēma
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Nojumes atrašanās vietas fotofiksācija
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Objekta apskate (pēc nepieciešamības), vienojoties ar Darba aizsardzības daļas vadītāju I. Rutkovsku t. 28279371.
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