SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca“
Tehniskā specifikācija

Stacionāra „Gaiļezers” centrālo ieejas durvju vērtņu nomaiņa 
       
1. Jaunas durvju vērtnes, tumši brūnā tonī, atbilstoši esošajām:
1.1. Bīdāmās alumīnija divviru durvis. 
1.2.Durvis ir aprīkotas ar gumijas un birstveida blīvēm, kas nodrošina siltumizolāciju. 
1.3. Divi komplekti.
2. Nepieciešams savietot ar esošu durvju automātisko atvēršanas mehānismu.
3. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar vērtņu piegādi, uzstādīšanu un nodošanu ekspluatācijā.
4. Piedāvājumā nepieciešams norādīt darbu izpildes termiņu.

Pielikumā: pašreizējo durvju vērtņu skice un papildus prasības.


