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2. pielikums iepirkuma
„Ražotāja “GE Healthcare” transezofageālās zondes 6 VT-D piegāde”
RAKUS 2020/124M Nolikumam

Tehniskā specifikācija
	Nr. p.k.
	Tehniskās prasības
	Pretendenta tehniskais piedāvājums
	Atsauces uz informatīvo materiālu

	1
	Transezofageālā zonde: 6 VT-D
	
	

	2
	Zondes kontaktvirsmas laukums  14.3 x12.7 mm
	
	

	3
	Augstas izšķirtspējas ultraskaņas zonde  ar frekvences diapazonu no 3.0 līdz  8.0 MHz
	
	

	4
	Dziļums līdz 20 cm
	
	


