Tehniskā specifikācija – finanšu piedāvājums
Cenu Aptaujai
“Pacientu identifikācijas aproču iegāde”

	Pozīcija
	Specifikācija un piezīmes

	Materiāls
	Polistirols. Apdrukājams ar termodrukas tehnoloģiju. Antibakteriāla virsma.

	Krāsa
	Balta

	Izmērs
	19mm-20mm platums * 270 - 292mm garums

	Apdrukas laukums
	19mm-20mm platums * 141mm garums

	Marķējumi
	Black Mark ( uz āru ) un Lable gap.

	Uztinums rullī
	Drukājamā puse uz iekšu

	Ruļļa izmērs
	Iekšējais diametrs 38mm, maksimālais ārējais diametrs 150mm

	Perforācija
	Aproces viena no otras ir atdalītas ar perforāciju

	Aproces uzlikšanas veids
	Aproce aizstiprinās ar uzlīmēšanu. Līmes sastāvs nav toksisks.

	Drošība
	Pēc noņemšanas, aprocei ir jābūt bojātai, lai atkārtoti izmantot nebūtu iespējams

	Saskarsme ar ādu
	Nav toksisks, nekairina ādu

	Drukas saderība
	Saderība ar drukas iekārtu TSC TDP-225

	Drukas noturība
	Ūdens, alkohols, ziepes, medicīnā izmantotie šķidrumi

	Apliecinājums
	Ražotāja izsniegta kvalifikācijas apliecinājuma vēstule par kvalitātes atbilstību un tiesībām pārstāvēt ražotāju

	Glabāšanas veids un laiks
	Atsevišķi iepakojumi katram rullim ( plēve vai kartons ) Garantēts glabāšanas laiks nezaudējot kvalitāti ne mazāk kā 12 mēneši.

	Aproces paraugs
	Pēc pasūtītāja pieprasījuma jāiesniedz vismaz 10 gab. aproces paraugi

	Daudzums
	90 000 gab.

	Piegādes laiks
	1 mēnesis

	Piegādes apjoms
	Viss apjoms vienā piegādē



	Nosaukums
	Vienība
	Vienības cena, EUR bez PVN

	Pacientu identifikācijas aproces
	Viena vienība
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