SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” 



Cenu aptauja
Funkciju atbilstības noteikšana
Tuva fokusa rentgena terapijas iekārtai Gulmay D3150

Darba uzdevums

     Jānosaka atbilstība MK Not.482 ”Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu medicīniskajā apstarošanā ” 3.Pielikuma 1. tabulas un 2. tabulas VII sadaļas prasībām.
     Starojuma kvalitāte Q ( HVL mm Al ):
· HVL 3mmAl, 100kV (6.filtrs);
· HVL 4mmAl, 120kV (7.filtrs);
· HVL 8mmAl, 140kV (8.filtrs).
     Mērījumu metodika atbilstoši SAEA Tehniskajām rekomendācijām TRS 398 „Code of practice for low/medium energy kilovoltage X-Ray beams”.

Vēlamie izpildes termiņi 2021. gada augusts, septembris.
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Sagatavotājs:
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