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Tehniskā specifikācija
Stacionāra “Latvijas Onkoloģijas centrs” video novērošanas infrastruktūras izveide COVID-19 infekcijas pacientiem 3A nodaļas palātās

	Apraksts
	Nodrošināt pacientu gultas ar video novērošanu un datu pārraidi

	Veicamie darbi 
	· Veikt nepieciešamo kameru izvietojuma plānošanu;
· Veikt komunikācijas kabeļu plānošanu;
· Saskaņot nepieciešamo kameru un komunikācijas kabeļu shēmas saskaņošanu ar Pasūtītāju;
· Nodrošināt kameru uzstādīšanu un komunikācijas kabeļu izbūves darbus;
· Nodrošināt pie kamerām pieslēgto kabeļu komutāciju tādā veidā, lai visu kameru attēli būtu redzami monitoros māsu posteņos;
· Nodrošināt datu pārraides kabeļu montāžu piegādātāja uzstādītos paneļos visiem savienojumiem;
· Nodrošināt visus materiālus un iekārtas, kas nepieciešamas darba izpildei.

	Gultu un palātu skaits
	26 gultas, 12 palātas

	Videokameras
	· Nodrošināt tādu videokameru skaitu, kas nodrošina visu gultu pārredzamību;
· Videokameru izšķirtspējai ir jābūt vismaz 4 Mp;
· Video kamerām palātās datu kabelis montējas bez rozetes
· CE marķējums iekārtām

	Video iekārtas
	· Skaits 1 (viena ), montāža komutācijas skapī
· CE marķējums iekārtām


	Video iekārtu monitori
	· Videoiekārtai - 2 (divi). 
· Komplektā pieslēgumu vadi 10 m;
· Izmērs 24’’ (collas).
· CE marķējums iekārtām

	Video ieraksts
	Nē

	Datu pārraides tīkla pieslēgumi
	· 2 (divi) Cat5 pieslēgumi pie katras gultas

	Kabeļu montāžas veids
	Virsapmetuma

	Kabeļus rozetes
	Virsapmetuma

	Komutācijas skapis
	Nodrošina pasūtītājs

	Komutators
	Nodrošina pasūtītājs

	Komutācijas
	Komutācijas skapī 

	Dokumentācija
	· Ar Pasūtītāju saskaņots videokameru un komunikācijas kabeļu projekts
· Kvalitātes mērījumu testi

	[bookmark: _GoBack]Darbu izpildes termiņš
	7 (septiņas) kalendārās dienas no līguma noslēgšanas dienas.



Pretendentam ir jāiesniedz tāme, kurā ietverti visi materiāli, iekārtas un darbi, lai nodrošinātu tehniskajā specifikācijā definēto darbu izpildi.

Darbu veicējam jāveic darbi palātās, kur ir slimnīcas pacienti, kas tiks pārvietoti, lai veiktu nepieciešamos darbus. Palātas ir Covid-19 izolācijas nodaļas sastāvdaļa. Darbi iespējams jāveic aizsardzības tērpos, ko nodrošinās slimnīca. Darbu veikšanas laikā jāievēro medicīnas personāla prasības infekcijas drošībai.

Tehnisku jautājumu gadījumā sazināties ar Informācijas tehnoloģiju un infrastruktūras daļas atbildīgo meistaru: t. 20222392.
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