[image: ]Augstums no grīdas h ≈ 1150 mm:
· 2 saspiestā gaisa rozetes;
· 2 skābekļa rozetes;
· 1 anestēzijas gāzu evakuācijas ligzda (aktīvā tipa);
Montāžas augstums no grīdas h ≈ 850 mm:
· Medicīnas sliede, stiprināma pie sienas, garums L = 500mm; 
~ 2900 mm
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