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Datu tīkla izbūve stacionārā ,,Latvijas Infektoloģijas centrs”

	Apraksts
	Nodrošināt datu pārraides tīkla pieslēgumu  pie pacientu gultām 

	Veicamie darbi 
	· Veikt komunikācijas kabeļu plānošanu;
· Saskaņot nepieciešamo komunikācijas kabeļu shēmas ar Pasūtītāju;
· Nodrošināt kabeļu izbūves darbus;
· Nodrošināt datu pārraides kabeļu montāžu piegādātāja uzstādītos paneļos visiem savienojumiem;
· Nodrošināt visus materiālus un iekārtas, kas nepieciešamas darba izpildei.

	Gultu un palātu skaits
	77 gultas, 16 palātas. (sk. Pielikumu Nr. 1,Nr.2 un Nr.3 pie Tehniskās specifikācijas ”Stāva plāns”.)

	
	

	Datu pārraides tīkla pieslēgumi
	· 2 (divi) Cat6 pieslēgumi pie katras gultas
· Kopā 154 pieslēgumi

	Kabeļu montāžas veids
	Virsapmetuma,.kabeļu kanālos.

	Kabeļu rozetes
	Virsapmetuma ar marķējumu

	Komutācijas skapis
	Nodrošina pasūtītājs

	Komutators
	Nodrošina pasūtītājs

	Komutācijas
	Komutācijas skapī  piegādātāja komutācijas paneļos

	Dokumentācija
	· Ar Pasūtītāju saskaņots videokameru un komunikācijas kabeļu projekts
· Kvalitātes mērījumu testi

	Darbu izpildes termiņš
	14 (četrpadsmit) dienas no brīža, kad Pretendents ir noteikts par cenu aptaujas uzvarētāju



Pretendentam ir jāiesniedz tāme, kurā ietverti visi materiāli, iekārtas un darbi, lai nodrošinātu tehniskajā specifikācijā definēto darbu izpildi.

Tehnisku jautājumu gadījumā sazināties ar Informācijas tehnoloģiju un infrastruktūras daļas atbildīgo meistaru: t. 20222392.

Pielikums Nr. 1 pie Tehniskās specifikācijas
6.nodaļa stāva plāns.
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8.nodaļas stāva plāns
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10.nodaļas stāva plāns

[image: ]
image2.png




image3.png




image1.png




