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 Tehniskā specifikācija

	Nr.
p.k.
	Tehniskais parametrs
	Specifikācija (minimālās prasības)
	Piedāvājums

	1. 
	Video signāla avota pārslēdzējs
	1 gab.
	 

	1.1. 
	Iekārta dažādu ienākošo video un audio signālu pārslēgšanai izejošam signālam.
	 
	 

	1.2. 
	Iekārtai jābūt aprīkotai ar avota pārslēgšanas programmējamām pogām
	
	 

	1.3.
	Iekārtai jānodrošina ienākoša audio signāla neatkarīga miksēšana ar ienākoša video signālu, nodrošinot pastāvīgu audio signālu izejošā kanālā neatkarīgi no izvēlētā ienākošā video signāla
	
	 

	1.4.
	Minimālais portu skaits
	4x10bit SD/HD/Ultra HD 4K SDI video ienākošie pieslēgumi
	 

	1.4.1
	
	4xHDMI type A 10bit SD/HD/Ultra HD 4K HDMI video ienākošie pieslēgumi
	 

	1.4.2
	
	2xXLR un 2 xRCA audio ienākošie pieslēgumi
	 

	1.4.3
	
	2xXLR audio izejošie pieslēgumi
	 

	1.4.4
	
	SDI programmas izeja – 10bit SD/HD/Ultra HD 4K
	 

	1.4.5
	
	HDMI programmas izeja – type A, 10-bit SD/HD/Ultra HD 4K
	 

	1.4.6
	
	SDI Multi View izeja – 1 
	 

	1.4.7
	
	HDMI Multi View izeja - 1
	 

	1.5
	
	Attālinātā piekļuve savietojama ar vismaz MAC OS 10, Windows 10
	 

	1.6
	
	Displejs – signāla pārslēgšanas monitoringam
	

	1.7
	
	Montāžas veids – Rack mount
	 

	2
	Video signāla Live streaming iekārta
	1 gab.
	

	2.1
	Iekārta 4K live translāciju publicēšanai Internet platformās
	
	

	2.1.1
	
	LIVE streaming ar kvalitāti 2160p60
	

	2.2
	Minimālais portu skaits
	SDI video ieeja – 1, kvalitāte - 1.5G, 3G, 6G, 12G
	 

	2.2.1
	
	Webcam izejošais signāls – 1 USB-C, ātrums 2160p60
	 

	2.2.2
	
	Hdmi video izeja - 1
	

	2.2.3
	
	Tīkla pieslēgums – 10/100/1000 BaseT – Live streaming pakalpojums
	 

	2.2.4
	
	SDI loop izeja – 1, SDI video izeja monitoram - 1
	

	2.3
	Iebūvēts ekrāns 2.2” LIVE streaming kontrolei
	
	 

	2.4
	Savietojamība
	Youtube live, Facebook live, Twiter, Twich, Skype, Microsoft Teams
	

	3
	SDI kabeļi
	SDI kabelis 12G kvlaitātie – garums 10M, skaits 2 gab.
	

	3.1
	
	SDI kabelis 12G kvalitāties – garums 2M, skaits 2 gab.
	

	4
	Garantija 
	Ne mazāk par 2 gadiem
	 

	5
	Piegādes laiks
	10 dienu laikā no uzvarētāja paziņošanas dienas
	 



Piedāvājumā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādes un transporta izmaksām.

	Pretendenta pārstāvis:
	

	
	                 (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)



