Cenu aptauja
[bookmark: _GoBack]“Termo pārneses printeru iegāde”
Tehniskā specifikācija
Termo pārneses printeris – Zebra TLP2824 Plus vai līdzvērtīgs (vismaz viens sertificēts servisa centrs Latvijā un vismaz 2 piegādātāji ar akreditāciju):
	Pozīcija
	Specifikācija un piezīmes
	Pretendenta piedāvājums

	Fiziskie parametri

	Izmēri
	241 G x 135 P x 178 A mm
	

	Svars
	1,6 kg
	

	Darbības temperatūra
	5°C līdz +41°C
	

	Interfeisi
	10/100 iekšējais Ethernet ar USB un RS-232 Serial interfeisa ports
	

	Printeris

	Printeris
	Termo pārneses + tiešās termo drukas
	

	Izšķirtspēja
	203 dpi
	

	Drukāšanas ātrums
	Līdz 102 mm/s
	

	Drukas platums
	56 mm
	

	Atmiņa

	Standarta
	8 MB SDRAM; 4 MB Flash
	

	Paplašināta
	64MB Flash
	

	Uzlīmes

	Biezums
	0.08 mm – 0.18 mm
	

	Uzlīmju ruļļa diametrs
	līdz 127 mm
	

	Ruļļa pamatnes diametrs
	38 mm
	

	Uzlīmes garums
	9,7 mm līdz 990 mm
	

	Uzlīmes platums
	25,4 mm līdz 60 mm
	

	Pārneses lentas/Ribons izmēri

	Ārējais diametrs
	35 mm
	

	Lentas ruļļa pamatnes diametrs
	25.4 mm vai 38 mm
	

	Lentas platums
	33.8 mm vai 58 mm
	

	Lentas garums
	74 m
	

	Svītrkodi

	Svītrkodi
	Code 39 Code 93 Code 128 Codabar UPC-A, UPC-E UCC/EAN -128 German Post Plessey Postnet Interleaved 2-of-5 EAN-8/EAN-13
	

	2D svītrkodi
	MaxiCode (modes 2,3,4,6) Data Matrix PDF417 MacroPDF417, QR Code un Aztec
	

	Printeru daudzums un piegāde

	Daudzums
	35 gab.
	

	Komplektācija

	USB kabelis
	1.5 m
	

	Barošanas bloks
	iekļauts
	




Finanšu piedāvājums
	
	Cena gab. bez PVN
	Cena gab. ar PVN
	Cena par pasūtījumu bez PVN

	Termo drukas printeris
	
	
	

	
	Kopā ar PVN:
	



Piedāvājumā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar abām piegādes un transporta izmaksām.
Piegādes termiņš – viss apjoms 1 piegādē – 30 dienu laikā, no apstiprinājuma e-pasta saņemšanas par konkursa rezultātiem.
