Tehniskā specifikācija
Datu tīkla izbūve stacionāra ,,TPSC” 1,3,5,6,7.un 9.nodaļu intensīvās terapijas palātās.
[bookmark: _GoBack]Optiskā kabeļa izbūve starp ēkām.
Adrese: Ropažu novads, Stopiņu pagasts Upeslejas

	Apraksts
	1.Nodrošināt datu pārraides tīkla pieslēgumus  pie gultām intensīvās terapijas palātās. 
2.Nodrošināt optiskā kabeļa izbūvi starp ēkām un komutāciju skapjiem. 

	Veicamie darbi 
	· Veikt komunikācijas kabeļu plānošanu;
· Saskaņot nepieciešamo komunikācijas kabeļu shēmas ar Pasūtītāju;
· Jāveic 18 (astoņpadsmit) starpstāvu un katrā stāvā uz gaiteni urbumi ar diametru 100 mm, lai nodrošinātu kabeļu savienojumus starp stāviem un uz nodaļām. 
· Nodrošināt kabeļu izbūves darbus;
· Nodrošināt datu pārraides kabeļu montāžu piegādātāja uzstādītos paneļos visiem savienojumiem;
· Nodrošināt optiskā kabeļa līnijas ( 450 m) izbūvi starp ēkām un komutāciju skapjiem; Kabelis Singl mode 6 dzīslas.
· Nodrošināt visus materiālus un iekārtas, kas nepieciešamas darba izpildei.
· 

	
	Telpu un teritorijas  plāni pielikums Nr.1, Nr.2  un Nr.3  Nr.4

	
	

	Datu pārraides tīkla pieslēgumi
	Pie piecpadsmit gultām intensīvās terapijas palātās, kas izvietotas  sešās nodaļās dažādos stāvos.


	Kabeļu montāžas veids
	Virs piekārtajiem griestiem pie griestu konstrukcijām un virs apmetuma. kabeļu kanālos uz sienām.. Kopējais Cat 6 kabeļu garums 1700 metri.

	Kabeļu rozetes
	Virs apmetuma, marķētas  dubultās rozetes pie katras gultas. 
Kopā pie sešpadsmit gultām.

	Komutācijas skapis
	Nodrošina pasūtītājs. Atrašanās vieta 3. un 5. stāvā. 

	Komutators
	Nodrošina pasūtītājs. 

	Komutācijas
	Komutācijas skapī 

	Dokumentācija
	· Ar Pasūtītāju saskaņots komunikācijas kabeļu projekts
· Kvalitātes mērījumu testi

	Darbu izpildes termiņš
	14 (četrpadsmit) dienas no brīža, kad Pretendents ir noteikts par cenu aptaujas uzvarētāju



Pretendentam ir jāiesniedz tāme, kurā ietverti visi materiāli, iekārtas un darbi, lai nodrošinātu tehniskajā specifikācijā definēto darbu izpildi.

Tehnisku jautājumu gadījumā sazināties ar Informācijas tehnoloģiju un infrastruktūras daļas atbildīgo meistaru: t. 20222392.

