INFORMĀCIJA PAR CENU APTAUJU
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Darbu Tehniskā specifikācija – Darba pieteikums:
Veikt saspiestā gaisa līniju apvienošanu stacionāra “Gaiļezers” 2.korpusa pagrabstāvā atbilstoši pielikumiem.
Saspiestā gaisa cauruļvadam ir jāatbilst LVS EN ISO 7396-1:2016 standartam. 

Darbus veikt atbilstoši cenu aptaujas pievienotajiem pielikumiem un zemāk pievienotajam telpu plānam ar atzīmētu montāžas vietu un komentāriem.
Pirms piedāvājuma iesniegšanas obligāti jāveic objekta apsekošana, lai novērtētu darbu apjomu.
Darbu uzsākšana nekavējoties, izpildes termiņš 1 nedēļa.
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