Tehniskā specifikācija
Videonovērošanas ierīkošana ,,RAKUS” laboratoriju telpās.

	Apraksts
	Nodrošināt videonovērošanu laboratoriju telpās SIA ,,RAKUS” stacionāros: Gaiļezers,un   Pataloģijas centrs  (Hipokrāta iela 2.) , LIC (Linezera iela 3) ,    TPSC   (Upeslejas,Ropažu novads)

	Veicamie darbi 
	· Veikt komunikācijas kabeļu un videokameru izvietojuma plānošanu;
· Saskaņot nepieciešamo komunikācijas kabeļu shēmas ar Pasūtītāju;
· Nodrošināt videokameru uzstādīšanas un kabeļu izbūves darbus;
· Nodrošināt visus materiālus un iekārtas, kas nepieciešamas darba izpildei.

	Telpu atrašanās vietas un videonovērošanas prasības.

	
	Nr.p.k.
	Laboratorija
	Telpas numurs,nosukums
	Kameru skaits telpā
	Ieraksta glabāšanas laiks
	Ieraksts uz kustību
	Ieraksts tumsā

	1
	TPSC
	327
	1
	7 dienas
	jā
	nē

	2
	Gaiļez.
	Automatizācija
	2
	7 dienas
	jā
	nē

	3
	Gaiļez.
	Reģistratūra
	2
	7 dienas
	jā
	nē

	4
	Pataloģijas centrs.
	Reģistratūra
	1
	7 dienas
	jā
	nē

	5
	LIC
	3
	1
	7 dienas
	jā
	nē

	6
	LIC
	9
	1
	7 dienas
	jā
	nē

	7
	LIC
	102
	1
	7 dienas
	jā
	nē

	8
	LIC
	BSL-3 zonā
	1
	7 dienas
	jā
	nē



Visas kameras tiks izmantotas iekšējai lietošanai – apsardzes darbinieku piesaiste nevienā laboratorijā  nav vajadzīga.



	Videokameras.
	 Skaits desmit.  Ar izšķirtspēju ne mazāku par 4 Mp.    


	Kabeļu montāžas veids
	Virs piekārtajiem griestiem un virs apmetuma izpildītāja uzstādītajos kabeļu kanālos .

	Ieraksta iekārtas NVR
	Četras, nodrošina Izpildītājs

	Dokumentācija
	[bookmark: _GoBack]Ar pasūtītāju saskaņota izpildes dokumentācija, kurā norādīti  visu uzstādīto iekārtu nosaukumi un sērijas numuri.

	
	

	Darbu izpildes termiņš
	14(četrpadsmit) dienas no brīža, kad Pretendents ir noteikts par cenu aptaujas uzvarētāju.

	
	· 

	
	



Pretendentam ir jāiesniedz tāme, lai nodrošinātu tehniskajā specifikācijā definēto darbu izpildi.

Tehnisku jautājumu gadījumā sazināties ar Informācijas tehnoloģiju un infrastruktūras daļas atbildīgo meistaru: t. 20222392.




