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[bookmark: _GoBack]“Pacientu videonovērošanas sistēmas ierīkošana stacionāra ,,Latvijas infektoloģijas centrs” 10. nodaļas palātās”

	Apraksts
	Nodrošināt videonovērošanu stacionāra “Latvijas infektoloģijas centrs” 10. nodaļas 11 palātās.


	Veicamie darbi
	· Saskaņot nepieciešamos darbus ar pasūtītāju;
· nodrošināt kabeļu izbūves darbus;
· nodrošināt videokameru uzstādīšanu visās 11 palātās;
· nodrošināt visus materiālus un iekārtas, kas nepieciešamas pilnvērtīgai darbu izpildei;
· palātās atrodas pacienti, tādēļ visi darbi jāveic saskaņojot ar nodaļas vadību.

	Videokameras.
Daudzums un izvietojums.
	15 (piecpadsmit) gab. videokameras ar izšķirtspēju 4 Mp. videonovērošana bez ieraksta. Piecvietīgajās palātās pa divām kamerām katrā palātā, pārējās pa vienai kamerai palātā, atbilstoši pielikumā sagatavotajam plānam.


	Kabeļu pieslēgumi.
	Monitori un NVR iekārta, kas izvietota māsu postenī. Monitori jāuzstāda pie sienas māsu postenī. Vietu saskaņot ar nodaļas personālu.


	Monitori
	2 (divi) gab. 22” monitori



