5. pielikums

CENU APTAUJA
Autotransporta GPS izsekošanas ierīču uzstādīšana, noma un apkalpošana

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1. Transporta monitoringa sistēmai jāstrādā Web vidē un jābūt nodrošinātai piekļuvei 24 stundas diennaktī.
2. GPS ierīcēm jāspēj nodrošināt:
	2.1 kartēta braucienu vēsture;

	2.2 iespēja noteikt autotransporta atrašanās vietu reālajā laikā;

	2.3 iespēja iestatīt atgādinājumu par tehniskajam apkopēm pēc noteikta nobraukuma;

	2.4 iespēja kontrolēt reālo degvielas patēriņu un atlikumu;

	2.5 veikt visu izmaksu, kas saistītas ar konkrēta transportlīdzekļa uzturēšanu, uzskaiti, degvielas kontroli (datubāze);

	2.6 autovadītāju autorizēšanās pirms brauciena uzsākšanas (nespēja iedarbināt transportlīdzekli vai skaļš, pastāvīgs skaņas signāls bez autorizācijas);

	2.7 autovadītāju braukšanas paradumu analīze (piemēram, strauja bremzēšana, stāvēšana ar ieslēgtu motoru).


3. Uzstādītajām GPS iekārtām ir  CE marķējums - sertifikācijas zīme, kas norāda Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ) pārdoto produktu atbilstību veselības, drošības un vides aizsardzības standartiem.
4. Jaunu ierīču uzstādīšana pēc Pasūtītāja pieprasījuma jāspēj veikt 5 darba dienu laikā.
5. Esošo ierīču bojājuma gadījumā, remontdarbi jāveic 1 darba dienas laikā pēc adreses Rīgā, Hipokrāta ielā 2.
6. [bookmark: _GoBack]Ja Pasūtītājs atsakās no kāda transportlīdzekļa lietošanas, pakalpojuma sniedzējam jānodrošina GPS iekārtas demontāža bez papildus maksas, turpmākos mēnešus nepiemērojot mēneša apkalpošanas maksu par šī transportlīdzekļa vienību.


