PIELIKUMS Nr.1 

Cenu aptaujai

SIA ‘’Rīgas Austrumu klīniskās universitates slimnīca’’ MERCEDES BENZ SPRINTER tehnisko apkopju veikšana


TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” MERCEDES BENZ SPRINTER tehnisko apkopju veikšana.
Tehniskās prasības:

1. Atbilstoši MERCEDES automašīnu ražotāja prasībām nodrošināt SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” valdījumā esošo MERCEDES automašīnas ražotāja garantijas un pēcgarantijas laikā noteikto tehnisko apkopju veikšanu, Rīgas teritorijā, automašīnai:

	Valsts reģ.Nr. zīme
	Reģistrācijas apliecības Nr.
	1.reģistrācijas datums
	VIN

	NJ2035
	AF4297207
	19.12.2022.
	 W1V9076331P474315


	Paredzēto darbu paraksts pie norādītā nobraukuma, ieskaitot darba spēka izmaksas, detaļas un palīgmateriālus (saskaņā ar ražotāja noteiktajām prasībām).
	Apkopes intervāls

	
	1. gads
	2. gads
	3. gads
	4. gads
	5. gads

	
	30000 km
	60000 km
	90000 km
	120000 km
	150000 km
	180000 km
	210000 km
	240000 km
	270000 km
	300000 km

	Inspect A apkopei (Pieslēgšanās datoram, kļūdu nolasīšana, dzēšana, ritošās daļas mezglu pārbaude un citi neuzskaitītie  darbi un materiāli, kas plānoti ražotāja apkopju metodikā).
	+
	
	+
	
	+
	
	+
	
	+
	

	Inspect B apkopei (Pieslēgšanās datoram, kļūdu nolasīšana, dzēšana, ritošās daļas mezglu pārbaude un citi neuzskaitītie  darbi un materiāli, kas paredzēti plānoti apkopju metodikā).
	
	+
	
	+
	
	+
	
	+
	
	+

	Motoreļļas un filtra nomaiņa
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	Gaisa filtra maiņa
	
	+
	
	+
	
	+
	
	+
	
	+

	Degvielas filtra maiņa
	
	+
	
	+
	
	+
	
	+
	
	+

	Aizm.durv.eņģu eļļošana (ar kodu W54)
	
	+
	
	+
	
	+
	
	+
	
	+

	Putekļu filtra maiņa (ar kodu H81 vai HH4 vai HH9)
	
	+
	
	+
	
	+
	
	+
	
	+

	DPF pārbaude
	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+

	Bremžu šķidruma maiņa
	
	
	
	+
	
	
	
	+
	
	

	Aut.ātrumkārbas eļļas maiņa (ar kodu G43)
	
	+
	
	
	
	+
	
	
	
	+

	Papild.AKB pārbaude (ar kodu E2I vai E2M)
	
	+
	
	+
	
	+
	
	+
	
	+

	Bremžu kluču un disku pārbaude, remonts
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+


2. Pakalpojuma sniegšanā pielietot tikai jaunas MERCEDES automašīnu ražotāja licenzētas rezerves daļas un remonta tehnoloģijas, programmatūras, autorizētas diagnostikas iekārtas, sertificētus instrumentus, mērierīces, iekārtas un atbilstošas kvalifikācijas darbaspēku. 
3. Nodrošināt apkopju reģistrēšanu ražotāja digitālajā servisa grāmatiņā.

4. Apkopju remonti jāveic pēc ražotāja izstrādātiem standartiem, lai nodrošinātu automašīnas ekspluatācijas ilgtspēju un saglabātu ražotāja paredzētās garantijas. 
5. Visā līguma darbības laikā nodrošināt nemainīgus iesniegtajā finanšu piedāvājumā norādītos izcenojumus un piedāvātās atlaides apjomus.
6. Apmaksa par sniegtajiem pakalpojumiem tiek veikta 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc pakalpojuma sniegšanas un rēķina saņemšanas.
