PIETEIKUMS/FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 
par piedalīšanos cenu aptaujā

SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” elektroapgādes infrastruktūras kritisko elementu neatkarīgs tehniskā stāvokļa un risku novērtējums, priekšlikumu sagatavošana situācijas uzlabošanai


Pretendents, __________________________________________________________, 
(pretendenta pilns nosaukums)
vienotais reģ. Nr. ___________________,

juridiskā adrese ______________________________________, LV-____,

biroja adrese _________________________________________, LV-____,

tālr. 6_______, fakss 6_______, e- pasts:____________________,


Banka: AS 

Bankas kods: 

Konta Nr. ___________________,

tā _______________________________________________________________ personā
(pretendenta pārstāvja amats, vārds, uzvārds)

ar šī pieteikuma iesniegšanu:
piesakās piedalīties cenu aptaujā SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” elektroapgādes infrastruktūras kritisko elementu neatkarīgs tehniskā stāvokļa un risku novērtējums, priekšlikumu sagatavošana situācijas uzlabošanai

 apņemas ievērot visas cenu aptaujas prasības;
1. apņemas (ja tiek atzīts par uzvarētāju) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma noteikumus.
2. apliecina, ka visas iesniegtās ziņas ir patiesas.

Pretendents piedāvā šādu darbu izpildes līgumcenu (bez PVN): ________ EUR

[bookmark: _Hlk8737292]Paraksts:

_______________________
(pretendenta pārstāvis)



CENU APTAUJAS NOSACĪJUMI
SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” elektroapgādes infrastruktūras kritisko elementu neatkarīgs tehniskā stāvokļa un risku novērtējums, priekšlikumu sagatavošana situācijas uzlabošanai
Šīs   cenu aptaujas ietvaros nepieciešams veikt slimnīcas esošās elektroapgādes infrastruktūras kritisko elementu, t.sk. ievadu, iekšējo spēka sadalu – AVR(ARI), iekšējo tīklu un abonentu tīklu stāvokļa neatkarīgu tehnisko novērtējumu, esošās elektroapgādes infrastruktūras darbības risku novērtējums, kā arī sagatavot priekšlikumus nekavējošai situācijas uzlabošanai (darba uzdevums 3.pielikumā).
Apmaksas kārtība:
Par saņemtajiem pakalpojumiem samaksa tiek veikta 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas. Rēķins iesniedzams pēc pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas, to nosūtot uz e-pasta adresi: rekini@aslimnica.lv. 

Piedāvājumu vērtēšana un izvēles kritēriji
Par uzvarētāju tiks atzīts pretendents, kurš būs iesniedzis  nolikumā noteiktām prasībām atbilstošu piedāvājumu un piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu – piedāvājumu ar viszemāko cenu pakalpojuma sniegšanai.

Pretendentu piedāvājumi, kuriem uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir konstatējamas neizpildītas saistības nodokļu jomā, tiks izslēgti no tālākas dalības cenu aptaujā.

Prasības pretendentiem: 
Darbu izpildītājam ir jānodrošina, ka darba uzdevumu izpilda šāds speciālists:
Speciālista izglītība:
Augstākā izglītība elektrozinībās, enerģētikas, elektrotehnikas jomā 
Speciālista sertifikācija:
C elektrodrošības grupas sertifikāts 
Elektroietaišu izbūves darbu būvuzraudzība vai būvdarbu vadīšana (līdz 1 kV, no 1 līdz 35 kV)
Speciālista pieredze:
a) pieredze publisku ēku elektroapgādes sistēmas novērtēšanā, kur ēkas platība ir vismaz 10 000 kvm un
b) pieredze ārstniecības iestāžu ēku elektroapgādes sistēmas novērtēšanā, izbūves vadībā vai būvuzraudzība, kur ēkas platība ir vismaz 5 000 kvm.
Iesniedzamie dokumenti:

1. Pieteikuma forma/finanšu piedāvājums (pielikums Nr.1);
2. Pieredzes apraksts (pielikums Nr.2).

Kontaktpersona: Tehniskais direktors Edgars Pudzis, edgars.pudzis@aslimnica.lv

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2023.gada 16.augusts, plkst.15:00.

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: nosūtot elektroniski parakstītu piedāvājumu uz e-pasta adresi: iepirkumi@aslimnica.lv




1.pielikums 
PIETEIKUMS/FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 
par piedalīšanos cenu aptaujā

SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” elektroapgādes infrastruktūras kritisko elementu neatkarīgs tehniskā stāvokļa un risku novērtējums, priekšlikumu sagatavošana situācijas uzlabošanai


Pretendents, __________________________________________________________, 
(pretendenta pilns nosaukums)
vienotais reģ. Nr. ___________________,

juridiskā adrese ______________________________________, LV-____,

biroja adrese _________________________________________, LV-____,

tālr. 6_______, fakss 6_______, e- pasts:____________________,


Banka: AS 

Bankas kods: 

Konta Nr. ___________________,

tā _______________________________________________________________ personā
(pretendenta pārstāvja amats, vārds, uzvārds)

ar šī pieteikuma iesniegšanu:
piesakās piedalīties cenu aptaujā SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” elektroapgādes infrastruktūras kritisko elementu neatkarīgs tehniskā stāvokļa un risku novērtējums, priekšlikumu sagatavošana situācijas uzlabošanai

 apņemas ievērot visas cenu aptaujas prasības;
1. apņemas (ja tiek atzīts par uzvarētāju) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma noteikumus.
2. apliecina, ka visas iesniegtās ziņas ir patiesas.

Pretendents piedāvā šādu darbu izpildes līgumcenu (bez PVN): ________ EUR

Paraksts:

_______________________
(pretendenta pārstāvis)


2.pielikums
PIEREDZES SARAKSTS
SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” elektroapgādes infrastruktūras kritisko elementu neatkarīgs tehniskā stāvokļa un risku novērtējums, priekšlikumu sagatavošana situācijas uzlabošanai

Speciālista izglītība:
	Izglītības apraksts
	Izglītības iestāde
	Izglītības pabeigšanas gads

	
	
	

	
	
	


Pielikumā izglītību apliecinošie dokumenti
Speciālista sertifikācija:
	Sertifikācijas joma
	Sertifikāta Nr.
	Sertifikāta derīguma terminņš

	
	
	

	
	
	




Speciālista pieredze:
	Nr.
	Objekts un veiktie darbi
	Objekta adrese
	Kontaktpersona atsauksmju saņemšanai

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	






3.pielikums
DARBA UZDEVUMS
SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” elektroapgādes infrastruktūras kritisko elementu neatkarīgs tehniskā stāvokļa un risku novērtējums, priekšlikumu sagatavošana situācijas uzlabošanai

Īss situācijas apraksts:
Pēdējā mēneša laikā RAKUS elektroapgādes infrastruktūrā konstatēti vairāki elektrības apgādes pārtraukumi, kuri ir būtiski negatīvi ietekmējuši slimnīcas darbu.
Slimnīcu elektroapgādes prasības Latvijā regulē atsevišķi normatīvie akti, kas nosaka nepieciešamību nodrošināt atsevišķas kritiskās telpu grupas – operāciju nodaļu, neatliekamās palīdzības nodaļu un intensīvās terapijas nodaļu – ar ģeneratoriem kā papildu elektrības apgādes avotiem. Lai būtiski paaugstinātu pacientu drošību – RAKUS savā infrastruktūras attīstībā ir izvēlējies ievērot starptautisku elektroapgāde kvalitātes standartu - IEC 60364-7-710 Elektroinstalācija medicīnas objektos. Šī standarta ievērošana pārbūvējamos un jaunbūvējamos objektos ir ļāvusi būtiski uzlabot pacientu drošību līdz minimumam samazinot kritisko telpu un iekārtu elektroapgādes traucējumus.
Ņemot vērā to, ka RAKUS infrastruktūras kopums sastāv no dažādos laika posmos izbūvētas un atjaunotas infrastruktūras, tiek veikti būtiski soļi, lai iepriekš minēto standartu ieviestu arī citās slimnīcas nodaļās. Vienlaikus tiek risināta sadarbība ar ārējiem elektrības piegādātājiem, tai skaitā risinot vismaz divu neatkarīgu elektrības piegādes avotu izveidošanu no dažādām elektrības apakšstacijām Rīgas teritorijā.
Sasniedzamais rezultāts:
Kopējais elektroapgādes sistēmas mērķis - nodrošināt RAKUS elektroapgādes sistēmu, kas atbilst starptautiskam standartam - IEC 60364-7-710 Elektroinstalācija medicīnas objektos, kas būtiski pārsniedz Latvijas Republikā noteiktos normatīvos aktus.
Šī uzdevuma ietvaros nepieciešams veikt:
a) esošās elektroapgādes infrastruktūras kritisko elementu, t.sk. ievadu, iekšējo spēka sadalu – AVR(ARI), iekšējo tīklu un abonentu tīklu stāvokļa neatkarīgs tehnisks novērtējums;
b) esošās elektroapgādes infrastruktūras darbības risku novērtējums;
c) priekšlikumu sagatavošana nekavējošai situācijas uzlabošanai.
Būtiskākie elektroapgādes infrastruktūras kritiskie elementi:
Būtiskākie identificētie RAKUS elektroapgādes infrastruktūras kritiskie elementi:
	Iekārtas izvietojums, nosaukums
	Kam (kur) tiek nodrošināts iekārtu sniegtais serviss
	Patērējamā max jauda (kW)
	Ģeneratora identifikātors/ nosaukums

	Hipokrāta iela – Neatliekamās palīdzības un pacientu uzņemšanas klīnika

	T52328                  ievads I
	NMPUK
	650kW
	GESAN DVAS700E

	                                 ievads II
	
	
	

	Stacionārs “Gaiļezers” Hipokrāta iela 2

	SP5211                   ievads I
	Patoloģijas centrs, garāža, Tiesu medicīnas centrs
	650 KW
	nav

	                                 ievads II
	
	
	

	
	
	
	

	T51409                   ievads I
	Gaiļezers: 1.;2.;3.;4.;7.;6. korp.
	1000 kW
	GESAN DTAS1000E

	
	Aptieka (ir UPS uz kritiskiem elementiem)
	1000 kW
	

	T5-1410                  Ievads I
	8.;9.;10.;11.;12.;13.;15.korp.
	1000 kW
	GESAN DTAS1000E

	                                 ievads II
	
	1000 kW
	

	
	
	
	

	T5-1410                  Ievads I
	Operāciju bloks (Gaiļezers) – ir UPS uz 15 min
	1000 kW
	GESAN DTAS1000E

	                                  ievads II
	
	1000 kW
	

	Stacionārs “Latvijas Onkoloģijas centrs” Hipokrāta iela 4

	T51508                   ievads I
	Operāciju bloks, intensīvā terapija
	1000 kW
	HIMOINSA hiw-100std

	                                 ievads II
	
	1000 kW
	

	Stacionārs “Latvijas Infektoloģijas centrs” Linezera iela 3

	T-52506                  ievads I
	Slimnīca, Nacionālā references laboratorija
	650 kw
	SDMO T1400

	                                  ievads II
	
	650kW
	SDMO V275 K

	Stacionārs “Biķernieki” Lielvārdes iela 68

	T 50116                  ievads I
	Slimnīca 
	650 kW
	CATERPILAR geh 275

	                                   ievads II
	Operāciju bloks, intensīvā terapija
	650 kW
	SDMO J30K

	Stacionārs “Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” Stopiņu pagasts 

	T24807                   ievads I
	Slimnīca
	650 kW
	SDMO V275 C2

	                                 ievads II
	
	650kW
	SDMO J88 K



Atsevišķas telpu grupas, kuru elektroapgāde uzskatāma par kritiski svarīgu:
	Funkcionalitāte

	Gaiļezera 7.korpusa elektroapgādes drošības uzlabošana – invazīvas procedūras, atmodinātava

	Gaiļezera 1.korpusa elektroapgādes drošības uzlabošana – pastiprinātas uzraudzības palātās

	Gaiļezera 15.korpusa elektroapgādes drošības uzlabošana – intensīvā terapija un orgānu aizstājējterapija

	NMPUK un Toksikoloģijas nodaļas elektroapgādes drošības uzlabošana – neatliekamā medicīniskā palīdzība un intensīvā terapija

	Biķernieku operāciju bloka un intensīvās terapijas palātas, uzņemšanas nodaļa 

	TPSC operāciju bloks un intensīvās terapijas palātas, uzņemšanas nodaļa

	LIC intensīvās terapijas palātas un uzņemšanas nodaļa


	LOC operāciju bloks un intensīvās terapijas palātas



Atsevišķas iekārtas un aprīkojums:
	Liftu aprīkošana ar nepārtrauktās barošanas iekārtām


	Pieejas kontroles sistēmas aprīkošana ar nepārtrauktās barošanas iekārtām


	RAKUS telefona centrāļu aprīkošana ar nepārtrauktās barošanas iekārtām


	RAKUS IT statņu aprīkošana ar nepārtrauktās barošanas iekārtām


	Datu centra infrastruktūras nepārtrauktība

	Elektrības pievadu un korpusu apgādes monitoringa sistēmas Gaiļezerā un Biķerniekos


	RAKUS telefoncentrāļu, IT statņu un datu centra elektrobarošanas iekārtu monitoringa sistēma



Veicamais tehniskais un risku novērtējums:
Elektroapgādes infrastruktūras būtiskākie elementi:
a) novērtēt tehnisko stāvokli, noslodzi;
b) novērtēt atbilstību normatīvajiem aktiem un standartiem;
c) novērtēt iekārtu apkopju atbilstību, uzturēšanas kvalitāti;
d) novērtēt iekārtas spēju nodrošināt izvirzītās prasības saistībā ar slimnīcas funkcionalitāti un darbības nepārtrauktības principiem;
e) novērtēt riskus:
a. infrastruktūras elementu īpašību ietekmei uz slimnīcas darbības nepārtrauktību (piemēram, esošie pārslēgumu nodrošināšanas laiki un to ietekme uz slimnīcas darbības nepārtrauktību);
b. infrastruktūras elementu tehniskā stāvokļa ietekmei uz slimnīcas darbības nepārtrauktību (piemēram, drošinātāju vecums un tehniskais stāvoklis un tā iespējamā ietekme uz slimnīcas darbības nepārtrauktību).
Atsevišķu telpu grupu elektroapgāde:
a) novērtēt elektroapgādes tehnisko stāvokli, noslodzi – no elektrības ievada slimnīcā līdz kritiskajām iekārtām;
b) novērtēt atbilstību normatīvajiem aktiem un standartiem – pieņemot telpu klasi un grupu atbilstoši standartam - IEC 60364-7-710;
c) novērtēt esošās infrastruktūras spēju nodrošināt standarta prasības saistībā ar slimnīcas funkcionalitāti un darbības nepārtrauktības principiem;
d) novērtēt riskus:
a. infrastruktūras elementu īpašību ietekmei uz kritiskās funkcijas nepārtrauktību (piemēram, esošo pieslēgumu UPS (vai to neesamība) un ģeneratoru ieslēgšanās laika atbilstība un ietekme uz darbības nepārtrauktību);
b. infrastruktūras elementu tehniskā stāvokļa ietekmei uz kritiskās funkcijas nepārtrauktību (piemēram, drošinātāju vecums un tehniskais stāvoklis un tā iespējamā ietekme uz funkcijas izpildes nepārtrauktību).
Atsevišķu iekārtu un aprīkojuma elektroapgāde:
a) novērtēt elektroapgādes tehnisko stāvokli, noslodzi un apgādes nepārtrauktības nodrošināšanas risinājumus;
b) novērtēt atbilstību normatīvajiem aktiem un standartiem;
c) novērtēt iekārtas spēju nodrošināt izvirzītās prasības saistībā ar slimnīcas funkcionalitāti un darbības nepārtrauktības principiem;
d) novērtēt riskus:
a. infrastruktūras elementu īpašību ietekmei uz slimnīcas darbības nepārtrauktību;
b. infrastruktūras elementu tehniskā stāvokļa ietekmei uz slimnīcas darbības nepārtrauktību.
Uzdevums priekšlikumu sagatavošanai:
Ievērojot izvirzītās normatīvo aktu un standarta IEC 60364-7-710 Elektroinstalācija medicīnas objektos izvirzītās prasības pieļaujamiem pārtraukumiem elektroapgādē slimnīcās, sniegt detalizētu priekšlikumus RAKUS elektroapgādes infrastruktūras uzlabošanai, sadalot uzdevumus – nekavējoties veicami, veicami īstermiņā (līdz 2024.gada beigām), veicami vidējā termiņā (2024-2026.gads) un veicami pastāvīgi:
a) katram elektroapgādes infrastruktūras kritiskie elementam;
b) katrai kritiskās funkcionalitātes telpu grupai;
c) katram iekārtu un aprīkojuma veidam,.
Piedāvātajiem risinājumiem iespēju robežās ir jāpiedāvā alternatīvas un to priekšrocību un trūkumu analīze, lai pieņemtu risinājumu par efektīvāko rīcību – piemēram, aprīkot katru kritisko elementu ar nepārtrauktās barošanas avotu vai to darīt centralizēti uz elektrības ievada.
Uzdevumu sadale termiņos veicama, balstoties risku analīzē un nosakot būtiskākos darbus ar lielāko ietekmi uz slimnīcas darbības nepārtrauktības nodrošināšanu.
Uzdevumiem – nekavējoties veicami un veicami īstermiņā – norādāmas aptuvenās pakalpojuma vai investīciju izmaksas.
Nodevumi:
	Objekts
	Sākotnējā prezentācija pēc novērtēšanas
	Gala ziņojums

	Stacionāri Gaiļezers un Latvijas Onkoloģijas centrs
	14 dienas
	14 dienas

	Patoloģijas centrs un stacionārs Tuberkulozes un plaušu slimību centrs
	14 dienas
	7 dienas

	Stacionāri Biķernieki un Latvijas Infektoloģijas centrs
	14 dienas
	7 dienas



