Darba uzdevums

“Ēku koka konstrukciju apstrāde ar ugunsaizsardzības pārklājumu”

[bookmark: _Hlk142918479]Mērķis: Ēku koka konstrukciju apstrāde ar ugunsaizsardzības pārklājumu, pēc LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība" sabiedriskām ēkām SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”
[bookmark: _Hlk142565233]Objekts Nr.1 - Stacionārs “Latvijas Infektoloģijas centrs” Linezera iela 3, Rīga
Objekts Nr. 2 - Stacionārs “Biķernieki” Lielvārdes iela 68, Rīga.

Pamatojums: Lai nodrošinātu MK noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” 11. punkta prasības „Būvkonstrukcijas uguns aizsarglīdzekļa bojājuma vietu vai tās ugunsdrošo īpašību zudumu novēršana”, un MK noteikumus Nr. 333 LBN 201-15 1. pielikuma prasības “Būvju būvkonstrukciju ugunsizturība”, ir jāveic stacionāros “Latvijas infektoloģijas centrs” un “Biķernieki” jumta koka konstrukciju pretuguns apstrādi. 
Izpildāmie darbi: 
Objekts Nr.1 - Ēku koka konstrukciju apstrāde ar ugunsaizsardzības pārklājumu stacionārā “Latvijas Infektoloģijas centrs” Linezera iela 3, Rīga,  4020 m2.
Objekts Nr.2 - Ēku koka konstrukciju apstrāde ar ugunsaizsardzības pārklājumu stacionārā “Biķernieki” Lielvārdes iela 68, Rīga, 3520 m2.
·  Darbi jāorganizē tā, lai tie pēc iespējas mazāk traucētu Stacionāra darbību. 
· Darbu veikšana jāveic saskaņā ar iesniegto un apstiprināto Darba laika grafiku.
· Pretendents, veicot Darbus, nodrošina būvgružu savākšanu un aizvešanu, ikdienas darba vietu saglabājot tīru.
· Pretendentam jāievēro ugunsdrošības un darba drošības noteikumi.
· Pasūtītājs nenodrošina elektroenerģijas un ūdens pieslēguma vietas darbu veikšanai.
· Visi ražotāja dokumenti – kvalitātes sertifikāti, pārbaudes lapas, atbilstības deklarācijas un izziņas, kas apliecina, ka materiāls ir ticis pārbaudīts atbilstoši vispārējiem standartiem un atbilst tiem, jāiesniedz pēc Pasūtītāju pieprasījuma.
· Pasūtītājs neatbild par materiālām vērtībām, kuras atstātas bez uzraudzības.
· Beidzot Darbus, jāiesniedz izpilddokumentācija par veiktajiem darbiem, tajā skaitā pozitīvs laboratorijas atzinums par veikto darbu atbilstību LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība”, sasniedzot noteikto ugunsreakcijas klasi – Bs1 d0 

Darbu izpildes termiņi – stacionārā “Latvijas Infektoloģijas centrs” 4 (četras) nedēļas no darba uzsākšanas dienas stacionārā.
Stacionārā “Biķernieki” 4 (četras) nedēļas no darba uzsākšanas dienas stacionārā.
Kopējais darba termiņš nedrīkst pārsniegt astoņas nedēļas.
Samaksas kārtība -  30 dienu laikā no Pasūtītāja saskaņojuma saņemšanas, parakstot Pieņemšanas nodošanas aktu par katru objektu. 
Prasības pretendentiem: 
Pretendentam jābūt ar pieredzi līdzīgas nozīmes Darbu veikšanā – koka konstrukciju ugunsdrošā krāsojuma veikšanā

Pieredzes raksturojums – objektu saraksts, t. sk.:
1. pieredze pēdējo trīs gadu laikā (t.i., 2021., 2022. un 2023.gados) vismaz 3 (trīs) dzīvojamo vai publisko ēku apstrādē ar ugunsaizsardzības pārklājumu ar kopējo platību ne mazāk kā 3500 m2;
1. vismaz 1 (vienu) publiskas ēkas apstrādi ar ugunsaizsardzības pārklājumu;

