INFORMĀCIJA PAR CENU APTAUJAS 2.DAĻU

Medicīnas tīrības saspiestā gaisa sistēmas divu kompresoru FINI BK-119 un DONALDSON filtru apkope stacionārā “Biķernieki”

[bookmark: _GoBack]Darbu Tehniskā specifikācija – Darba pieteikums:
Veikt medicīnas sistēmas saspiestā gaisa filtru DONALDSON apkopi atbilstoši nostrādāto stundu grafikam pēc ražotāja norādēm:
	DONALDSON AK03/10 (2 gab.) – 1 gada intervāls;
	DONALDSON AV03/10 (2 gab.) – 1 gada intervāls;
	DONALDSON MF03/10 (2 gab.) – 1 gada intervāls;
	DONALDSON P-SRF03/10 (2 gab.) – 1 gada intervāls;
Rezerves daļām ir jābūt oriģinālām un atbilstošām filtriem. Filtru apkopi drīkst veikt tikai ražotāja sertificēts servisa darbu pārstāvis. Darbus veikt atbilstoši cenu aptaujas pievienotajiem pielikumiem.
Pirms piedāvājuma iesniegšanas vēlams veikt objekta apsekošanu, lai novērtētu darbu apjomu.
Darbu uzsākšana nekavējoties, izpildes termiņš 2 nedēļas.



