Pielikums Nr.1

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
 FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

1. Iepirkuma priekšmets: Žalūziju remonts un ķīmiskā tīrīšana

2. Struktūrvienību adreses:
a. Stacionārs “Latvijas Onkoloģijas centrs”, Hipokrāta iela 4, Rīga;
b. Stacionārs “Gaiļezers”, Hipokrāta iela 2, Rīga;
c. “Pataloģijas centrs”, Hipokrāta iela 2, Rīga;
d. Stacionārs “Biķernieki”, Lielvārdes iela 68, Rīga;
e. Stacionārs “Latvijas Infektoloģijas centrs”, Linezera iela 3, Rīga;
f. Stacionārs “Tuberkulozes un plaušu slimību centrs”, Stopiņu novads, Upeslejas.

3. Pakalpojumam izvirzītās prasības:
a. Pakalpojuma sniedzējs apņemas norādītajos grafikos, termiņos un adresēs veikt darbus, atbilstoši ražotāja noteiktajam tehnoloģiskajam procesam;
b. Pakalpojuma sniedzējs garantē darbu, materiālu tehniskās bāzes augstu kvalitāti (t.sk., pielietojamos materiālus, izstrādājumus un iekārtas), atbilstoši spēkā esošiem standartiem, kā arī darbu kvalitatīvu veikšanu ar savu kvalificētu personālu;
c. Līguma izpildes laikā, Pakalpojumu sniedzējs atbild par Latvijas Republikā spēkā esošo darba drošības tehnikas, darba aizsardzības, vides aizsardzības, valsts ugunsdrošības un citu noteikumu, kas attiecas uz pakalpojuma izpildes kārtību un kvalitāti, ievērošanu. 

4. Pakalpojuma plānotais apjoms:

a. Vertikālās žalūzijas

	[bookmark: _Hlk147840963]Tehniskais uzdevums
	Paredzamais daudzums
	Vienības cena
	Summa

	
	
	EUR bez PVN

	Noņemšana
	1500 gab.
	
	

	Uzstādīšana
	1500 gab.
	
	

	Vadības ķēdītes mainīšana
	1500 gab.
	
	

	Apakšējās ķēdītes mainīšana
	500 gab.
	
	

	Svērteņu mainīšana
	500 gab.
	
	

	Reduktora mainīšana
	100 gab.
	
	

	Auklas mainīšana
	1000 gab.
	
	

	Slīd posmu mainīšana
	100 gab.
	
	

	Lameļu turētājs
	1000 gab.
	
	

	Kopā:
	
	
	



b. Horizontālās žalūzijas

	Tehniskais uzdevums
	Paredzamais daudzums
	Vienības cena
	Summa

	
	
	EUR bez PVN

	Noņemšana
	300 gab.
	
	

	Uzstādīšana
	300 gab.
	
	

	Rokturu mainīšana
	150 gab.
	
	

	Auklas mainīšana
	150 gab.
	
	

	Lameles mainīšana
	300 gab.
	
	

	Vadības mehānisma maiņa
	[bookmark: _GoBack]200 gab.
	
	

	Apakšējās sliedes mainīšana
	220 gab.
	
	

	Kopā:
	
	
	



c. Rullo žalūzijas

	Tehniskais uzdevums
	Paredzamais daudzums
	Vienības cena
	Summa

	
	
	EUR bez PVN

	Noņemšana
	250 gab.
	
	

	Uzstādīšana
	250 gab.
	
	

	Ķēdītes mainīšana
	250 gab.
	
	

	Reduktora mainīšana
	20 gab.
	
	

	Kopā:
	
	
	



d. Vertikālo žalūziju ķīmiskā tīrīšana (ja audums ir piemērots tīrīšanai)

	Tehniskais uzdevums
	Paredzamais daudzums
	Vienības cena
	Summa

	
	
	EUR bez PVN

	Vertikālo žalūziju ķīmiskā tīrīšana
	1000 m2
	
	

	Kopā:
	
	
	



