Tehniskā specifikācija
Biļešu printeru iegāde

	N.P.K.
	Pozīcija
	Tehniskie parametri
	Pretendenta piedāvājums

	1.
	Biļešu printeris
	Ekrāns
	

	
	
	Ekrāna izmērs
	10-12 collas
	

	
	
	Operētājsistēma
	Vismaz Android 8.1
	

	
	
	Procesors
	Vismaz ROCKCHIP RK3288 Quad-core Cortex A-17 1.8 Ghz vai analogs
	

	
	
	Displejs
	10-12 collas skārienjūtīgs displejs
	

	
	
	Displeja tips
	IPS
	

	
	
	Displeja izšķirtspēja
	Vismaz 1280 x 800
	

	
	
	Displeja kontrastspēja
	Vismaz 1300:1
	

	
	
	Displeja skata leņķis (hor/ver)
	Vismaz 170/170
	

	
	
	Displeja spilgtums
	Vismaz 500 cdm2
	

	
	
	Displeja korpusa krāsa
	Balta
	

	
	
	Sertifikāti
	CE sertifikāts
	

	
	
	Stiprinājumi
	VESA 75x75
	

	
	
	Komunikācijas
	WiFi, RJ45 POE, USB. Jāatbalsta POE (IEEE 802.3af/at)
	

	
	
	Termālais printeris
	

	
	
	Termālā druka
	Ir
	

	
	
	Drukas ātrums
	No 200mm/sec
	

	
	
	Izšķirtspēja
	No 200dpi
	

	
	
	Termālā ruļļa biezums
	No 0.053-0.075mm
	

	
	
	Drukas platums
	72mm
	

	
	
	Papīra platums
	80mm
	

	
	
	Ruļļa diametrs
	83mm
	

	
	
	Sensori
	Papīra beigas, papīra beigu tuvošanās, atvērts vāks
	

	
	
	Savienojumi
	USB, RJ45
	

	
	
	Sertifikāti
	CE sertifikāts
	

	2.
	Stiprinājums sienas
	Sienas stiprinājums VESA 75x75
	

	3.
	Stiprinājums grīdas (stends)
	Grīdas stiprinājums VESA 75x75
	





Finanšu piedāvājums
	N.p.k.
	Pozīcija
	Skaits
	Cena par 1 gab. bez PVN
	Cena kopā bez PVN

	1.
	[bookmark: _GoBack]Biļešu printeris
	9 gab.
	
	

	2.
	Stiprinājums sienas
	5 gab.
	
	

	3.
	Stiprinājums grīdas (stends)
	4 gab.
	
	

	Kopējā cena bez PVN
	



Piedāvājumā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādes un transporta izmaksām.
Piegādes termiņš – viss apjoms 1 piegādē – 21 dienu laikā, no apstiprinājuma e-pasta saņemšanas par konkursa rezultātiem.

