
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Vispārīgās prasības skaitļošanai:

· Augtas veiktspējas skaitļošanas centram jāatbilst sekojošiem tehniskiem parametriem:
· Kopējais skaitļošanas mezglu daudzums – ne mazāks par 13;
· Procesora kodolu skaits uz katru mezglu – ne mazāks par 32;
· Procesoru kopējā veiktspēja vienā skaitļošanas mezglā pēc SPECint_rate_base2006 vērtējuma - ne zemāka par 1500 punktiem;
· Operatīvās atmiņas daudzums uz katru mezglu – ne mazāks par 192;
· Teorētiskais datu pārraides ātrums starp mezgliem – ne mazāks par 100Gbit/s;
· Teorētiskais datu lejup- un augšupielādes ātrums – ne mazāks par 1Gb/s;
· Pretendentam jānodrošina nepārtraukta attālināta piekļuve augstas veiktspējas skaitļošanas klasterim jebkurā diennakts laikā, izmantojot SSH protokolu, līdz pieciem neatkarīgiem RAKUS pārstāvjiem (līdz pieciem lietotāju kontiem);
· Pretendentam jābūt eksistējošam pieslēgumam Latvijas akadēmiskajam tīklam, Genoma datu tīklam (Genomics Data Network) un GÉANT Eiropas akadēmiskajam tīklam;
· Pretendentam jānodrošina katram lietotājam vismaz 2TB diska atmiņas paraugu datu un starprezultātu uzglabāšanai;
· Pretendentam jānodrošina klasteris ar Linux operētājsistēmu;
· Pretendentam pakalpojums jānodrošina pēc dinamiskās uzdevumu rindas principa, izmantojot Torque/ Moab uzdevumu pārvaldības sistēmu;
· Parauga apstrādes procesam jāļauj izpildīties līdz pat divām nedēļām;
· Pretendentam jānodrošina iespēja lejupielādēt nepieciešamos datus no ārējiem ftp serveriem;
· Pretendentam, pēc lietotāja pieprasījuma un iespēju robežās, jānodrošina lietotājs ar nepieciešamās programmatūras instalāciju;
· Pretendentam jānodrošina lietotājs ar piekļuvi jau ieviestai Galaxy platformai (https://galaxyproject.org/) ar iestrādātiem atvērtā koda instrumentiem sekvenču datu apstrādei (BWA-MEM, bowtie2, Kraken2, FastQC, Samtools u.c.);
· Pretendents piedāvājumā norāda tikai cenu par viena procesora kodola izmantošana vienu stundu (kodolstunda);
· Pretendents uz izmaksām neattiecina laiku, ko lietotājs pavada sagatavojot skaitļošanas uzdevumu un ko sistēma pavada dīkstāvē;
· Pretendentam jānodrošina iespēja lietotājam jebkurā brīdī saņemt informāciju par patērētajiem skaitļošanas resursiem;
· Pretendents nodrošina lietotāju apmācību darbam ar klasteri un tehnisko atbalstu.
 

	Nr.p.k.
	Pakalpojums
	Vienība
	Cena bez PVN
	PVN likme 

	1
	Cena par kodolstundu (viena CPU procesora kodola izmantošana vienu stundu) 
	stunda
	
	





Vispārīgās prasības glabāšanai:

· Nomājamajiem datu glabāšanas resursiem jāatbilst sekojošiem tehniskiem parametriem:
· Kopējais lietošanai pieejamais apjoms: 50 TB;
· Pieslēgums Genoma datu tīklam (Genomics Data Network);
· Teorētiskais datu pārraides (lejup- un augšupielāde) ātrums ar LU KPMI darba telpām LU Akadēmiskajā centrā Torņakalnā: ne mazāks par 1 Gbit/s;
· [bookmark: _GoBack_Copy_1]Teorētiskais datu pārraides (lejup- un augšupielāde) ātrums ar LU KPMI sadarbības partneri - sekvencēšanas pakalpojumu izpildītāju, SIA Latvia MGI Tech: ne mazāks par 1 Gbit/s;
· Teorētiskais datu pārraides ātrums (lejup- un augšupielāde) ar augstas veiktspējas skaitļošanas centru, kurā tiek veikta uzglabājamo datu analīze (HPC Centrs): ne mazāks par 10 Gbit/s.
· Pretendentam jānodrošina nepārtraukta attālināta piekļuve datu glabāšanas resursiem jebkurā diennakts laikā, vismaz 4 neatkarīgiem LU KPMI pārstāvjiem (4 lietotāju konti);
· Izņemot ārkārtas gadījumus, laiks no piekļuves pieprasījuma līdz piekļuvei datiem nedrīkst pārsniegt 10 minūtes.


	Nr.p.k.
	Pakalpojuma nosaukums
	Vienība
	Cena* bez PVN 
	PVN likme

	1
	Cena par TB (viena TB noma vienu gadu) 
	Tb
	
	



