Cenu aptauja
„Pacientu identifikācijas aproču iegāde”
Tehniskā specifikācija
	Pozīcija
	Specifikācija un piezīmes
	Pretendenta piedāvājums

	Materiāls
	Polistirols. Apdrukājams ar termodrukas tehnoloģiju. Antibakteriāla virsma.
	

	Krāsa
	Balta
	

	Izmērs
	19mm-20mm platums × 270 - 292mm garums
	

	Apdrukas laukums
	19mm-20mm platums × 141mm garums
	

	Marķējumi
	Black Mark (uz āru) un Label gap.
	

	Uztinums rullī
	Drukājamā puse uz iekšu
	

	Ruļļa izmērs
	Iekšējais diametrs 38mm, maksimālais ārējais diametrs 150mm
	

	Perforācija
	Aproces viena no otras ir atdalītas ar perforāciju
	

	Aproces uzlikšanas veids
	Aproce stiprinās ar uzlīmēšanu. Līmes sastāvs nav toksisks.
	

	Drošība
	Pēc noņemšanas, aprocei ir jābūt bojātai, lai atkārtoti izmantot nebūtu iespējams
	

	Saskarsme ar ādu
	Nav toksisks, nekairina ādu
	

	Drukas saderība
	Saderība ar drukas iekārtām TSC TDP-225, Zebra ZD410, Zebra ZD411
	

	Drukas noturība
	Ūdens, spirts, ziepes, medicīnā izmantotie šķidrumi
	

	Apliecinājums
	Ražotāja izsniegta kvalifikācijas apliecinājuma vēstule par kvalitātes atbilstību un tiesībām pārstāvēt ražotāju
	

	Glabāšanas veids un laiks
	Atsevišķi iepakojumi katram rullim (plēve vai kartons). Garantēts glabāšanas laiks nezaudējot kvalitāti ne mazāk kā 12 mēneši.
	

	Aproces paraugs
	Pēc pasūtītāja pieprasījuma jāiesniedz vismaz 10 gab. aproces paraugi
	

	Daudzums
	90 000 gab.
	

	Piegādes apjomi
	Vismaz 10% 5 (piecu) darba dienu laikā no apstiprinājuma e-pasta saņemšanas par cenu aptaujas rezultātiem.
	



Pretendenta:
_________________ piedāvājums

Finanšu piedāvājums
	n.p.k.
	Pozīcija
	Skaits
	Cena par rulli bez PVN
	Cena par rulli ar PVN
	Summa bez PVN
	Summa ar PVN

	1.
	Aproces
	90 000 gab.
	
	
	
	

	Kopā par pasūtījumu:
	
	



Piedāvājumā jāiekļauj visas izmaksas (t.sk. piegādes un transporta izmaksas).
Piegādes termiņš – viss apjoms vienā piegādē vai vismaz 10% apjoma pirmajā piegādē 5 darba dienu laikā no apstiprinājuma e-pasta saņemšanas par konkursa rezultātiem.


