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Tehniskā specifikācija - Tehniskais piedāvājums
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Cenu aptauja “Nomas elektroautomašīnas nodrošināšana SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” integrētas veselības aprūpes modeļa “Slimnīca mājās” aprobēšanas projekta  vajadzībām”

	Tehniskās specifikācijas prasības transportlīdzeklim
	Pretendenta tehniskais piedāvājums*
(pretendents[footnoteRef:1] aizpilda  [1:  Aizpilda pretendents, ierakstot vārdu “APLIECINĀM” vai “NODROŠINĀSIM”, vai “PIEKRĪTAM”, vai  raksturojot piedāvājumu. ] 

katru aili)

	Automašīnu skaits
	1
	

	Paredzamais nobraukums mēnesī (km)
	3000
	Nav jāaizpilda

	Tehniskās prasības

	Automašīnas klase
	M1 – C kompaktā, CJ kompaktā apvidus. Vismaz 5 sēdvietas ieskaitot šoferi. 
	

	Transportlīdzekļa izlaiduma gads
	Ne vecāks par 3 gadi, nomas periodā.
	

	Degvielas veids
	Elektroenerģija
	

	Akumulators un uzlādes kabeļi
	Litija jona augstsprieguma akumulators; Transportlīdzekļa ātrās uzlādes ligzda DC (CCS spraudnis), Wallbox uzlāde AC (Type 2, type3) (uzlādes kabelis), Schuko uzlāde AC (uzlādes kabelis)
	

	Veicamais attālums kombinētajā WLTP braukšanas ciklā (km)
	Ne mazāk kā 400km
	

	Automašīnas garums (mm)
	4200 - 4800
	

	Riepu / disku izmērs
	Nav noteikts
	

	Rezerves ritenis vai remonta komplekts
	Aprīkojumā
	

	Piedziņas veids
	Nav noteikts
	

	Pārnesumkārbas veids
	Nav noteikts
	

	Virsbūves krāsa
	Nav noteiks, vēlams balta
	

	Aprīkojums

	Automātiskās dienas gaitas gaismas
	Jābūt
	

	Stūres pastiprinātājs
	Jābūt
	

	Stūres regulēšana augstumā un dziļumā
	Jābūt
	

	Kondicionēšanas vai klimata kontroles sistēma
	Jābūt
	

	Energoefektīvs siltum sūknis
	Jābūt
	

	Atpakaļ skata spoguļi
	Elektriski regulējami un apsildāmi
	

	Salona atpakaļ skata spogulis
	Jābūt
	

	Adaptīvā kruīza kontrole
	Jābūt
	

	Borta dators
	Jābūt
	

	Radio FM
	Jābūt, rūpnīcas orģināls
	

	CD vai USB vai cita multimediju sistēma
	Vēlams, bet nav obligāts
	

	Tālruņa brīvroku sistēma
	Jābūt, ar rūpnieciski integrētu vadību no stūres
	

	Centrālā atslēga
	Jābūt
	

	Signalizācija
	Vadāma ar automašīnas tālvadības pulti, kas apvienota ar aizdedzes atslēgu
	

	Dzinēja imobilaizers
	Jābūt
	

	ABS
	Jābūt
	

	Elektroniskā stabilitātes programma
	Jābūt
	

	Gaisa drošības spilveni vadītājam un pasažieriem
	Jābūt
	

	Atpakaļ skata kamera
	Jābūt, rūpnieciski integrēta automašīnas aprīkojumā
	

	Parkošanās sensori priekšā un aizmugurē
	Jābūt
	

	Medicīniskā aptieciņa
	Aprīkojumā
	

	Ugunsdzēšamais aparāts
	Aprīkojumā
	

	Avārijas zīme
	Aprīkojumā
	

	Riepas
	Atbilstoši sezonai un LR normatīvajos aktos noteiktajām tehniskajām prasībām.
	

	Automašīnas tehniskā apkope un remonts

	Automašīnas ekspluatācijas laikā, Pretendentam jānodrošina par saviem līdzekļiem visi automašīnas remonti un apkopes, kas jāveic pie dīlera vai servisa uzņēmuma. Ja nomas laikā automašīnai ir radusies kāda tehniska kļūme, tad Pretendents to novērš, veicot automašīnas remontu par saviem līdzekļiem. Visos minētajos gadījumos, ja remonta vai apkopes ilgums pārsniedz 4 stundas, Pretendentam tā vietā ir jānodrošina, bez maksas, cita līdzvērtīga automašīna. Automašīnas transportēšanu uz/no servisu un tehniskās apskates vietu nodrošina Pretendents, sedzot transportēšanas izmaksas. 
	

	Automašīnas apdrošināšana, nodokļi

	Pretendentam jānodrošina KASKO, OCTA apdrošināšana. Transportlīdzeklim ir jābūt ar derīgu tehnisko apskati, kas ļauj piedalīties ceļu satiksmē. KASKO apdrošināšanas pašrisks bojājumu riskiem - ne vairāk par 140 EUR, pilnīgas bojāejas riskam - ne vairāk kā 0%, stiklojumam – 0%, zādzības, laupīšanas riskiem - ne vairāk kā 0% no zaudējuma apmēra. KASKO apdrošināšanā ietilpst bezmaksas palīdzība, evakuators uz ceļa. Gadījumā, ja transporta līdzeklim iestājas Apdrošināšanas gadījums vai citi apstākļi, kas liedz turpināt automašīnas ekspluatāciju, tad Pretendentam ir jānodrošina vietā cita līdzvērtīga automašīna.
	

	Pretendentam jānodrošina KASKO, OCTA apdrošināšana. Transportlīdzeklim ir jābūt ar derīgu tehnisko apskati, kas ļauj piedalīties ceļu satiksmē. KASKO apdrošināšanas pašrisks bojājumu riskiem - ne vairāk par 140 EUR, pilnīgas bojāejas riskam - ne vairāk kā 0%, stiklojumam – 0%, zādzības, laupīšanas riskiem - ne vairāk kā 0% no zaudējuma apmēra. KASKO apdrošināšanā ietilpst bezmaksas palīdzība, evakuators uz ceļa. Gadījumā, ja transporta līdzeklim iestājas Apdrošināšanas gadījums vai citi apstākļi, kas liedz turpināt automašīnas ekspluatāciju, tad Pretendentam ir jānodrošina vietā cita līdzvērtīga automašīna.
	

	Citas prasības

	Automašīnas piegāde jāveic  5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja pieteikuma saņemšanas dienas, Pasūtītāja noteiktajā piegādes vietā Hipokrāta iela 2, Rīgā.
	

	Pasūtītājs ir tiesīgs veikt automašīnas virsbūves aplīmēšanu ar krāsainām līmplēvēm (3M vai ekvivalentu plēvi) ar uzrakstu, attēlu, informāciju un/vai reklāmu, lai vizualizētu informāciju par Pasūtītāju.
	




Paraksts:

_______________________
(pretendenta pārstāvis)
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